AMD CPU 분류표(2010.05.21)

AMD 셈프론-X1(싱글코어)
	동작속도	FSB	L2캐시	L3캐시	제조공정	설계전력	소켓구분	출시년도	최저가격
	팔레르모
2600+	1.6GHz	800	128KB		90nm		754	2007	5,000
2800+	1.6GHz	800	256KB		90nm	62W	754	2007	5,000
	마닐라
3000+	1.6GHz	800	256KB		90nm		AM2	09.02	28,000
3200+	1.8GHz	800	128KB		90nm		AM2	09.02	30,000
3400+	1.8GHz	800	256KB		90nm	62W	AM2	09.02	32,000
	스파르타
LE-1100	1.9GHz	800	256KB		65nm	45W	AM2	09.01	30,000
LE-1150	2.0GHz	800	256KB		65nm	45W	AM2	08.10	30,000
LE-1200	2.1GHz	800	256KB		65nm	45W	AM2	08.04	35,000
LE-1250	2.2GHz	800	512KB		65nm	45W	AM2	08.11	35,000
LE-1300	2.3GHz	800	512KB		65nm	45W	AM2
	사르가스
140	2.7GHz		1MB		45nm	45W	AM3	09.07	30,000

AMD 애슬론64-X1(싱글코어)
	동작속도	FSB	L2캐시	L3캐시	제조공정	설계전력	소켓구분	출시년도	최저가격
	뉴캐슬
3000+	2.0GHz	800	512KB		130nm		754	2005	18,000
	베니스
3000+	1.8GHz	1000	512KB		90nm	70W	939	2005	8,000
3200+	2.0GHz	1000	512KB		90nm	70W	939	2005	9,000
3500+	2.2GHz	1000	512KB		90nm	70W	939	2005	11,000
	샌디에고
3700+	2.2GHz	1000	1MB		90nm	89W	939	2006	15,000
	올리언즈
3500+	2.2GHz	1000	512KB		90nm		AM2	08.03	30,000
	리마
LE-1640	2.7GHz	1000	512KB		65nm	45W	AM2	08.01	40,000
LE-1660	2.8GHz	1000	512KB		65nm	45W	AM2	09.04	42,000
AMD 애슬론64-X2(듀얼코어)
	브리즈번
3600+	1.9GHz	1000	512K×2		65nm	65W	AM2	2007	40,000
4050e	2.1GHz	1000	512K×2		65nm	45W	AM2	2008	54,000
4400+	2.3GHz	1000	512K×2		65nm	65W	AM2	2007	48,000
4450e	2.3GHz	1000	512K×2		65nm	45W	AM2	08.04	76,000
4800	2.5GHz	1000	512K×2		65nm	65W	AM2	2007	50,000
4850e	2.5GHz	1000	512K×2		65nm	45W	AM2	08.05	72,000
5000+	2.6GHz	1000	512K×2		65nm	65W	AM2	2007	52,000
5050e	2.6GHz	1000	512K×2		65nm	45W	AM2	08.11	88,000
5200+	2.7GHz	1000	512K×2		65nm	65W	AM2	2007	59,000
5400+	2.8GHz	1000	512K×2		65nm	65W	AM2	08.01	70,000
5600+	2.9GHz	1000	512K×2		65nm	65W	AM2	08.04	75,000
6000+	3.1GHz	1000	512K×2		65nm	65W	AM2	08.10	85,000
	윈저
6000+	3.0GHz	1000	1MB×2		90nm	125W	AM2	2007	63,000
6400+	3.2GHz	1000	1MB×2		90nm	125W	AM2	08.01	75,000

AMD 애슬론-X2(듀얼코어)
	동작속도	FSB	L2캐시	L3캐시	제조공정	설계전력	소켓구분	출시년도	최저가격
	쿠마
7750	2.7GHz	1800	512K×2	2MB	65nm	95W	AM2+	09.04	65,000
7750BE	2.7GHz	1800	512K×2	2MB	65nm	95W	AM2+	09.01	79,000
7850BE	2.7GHz	1800	512K×2	2MB	65nm	95W	AM2+	09.04	75,000
AMD 애슬론Ⅱ-X2(듀얼코어)
	레고르
240	2.8GHz	2000	1MB×2		45nm	65W	AM3	09.07	63,000
245	2.9GHz	2000	1MB×2		45nm	65W	AM3	09.07	58,000
250(표준PC)	3.0GHz	2000	1MB×2		45nm	65W	AM3	09.06	62,000
255	3.1GHz	2000	1MB×2		45nm	65W	AM3	10.01	70,000
AMD 애슬론Ⅱ-X3(트리플코어)
	라나
400e	2.2GHz		512K×3		45nm	45W	AM3
405e	2.3GHz		512K×3		45nm	45W	AM3
425	2.7GHz	2000	512K×3		45nm	95W	AM3	09.10	83,000
435(표준PC)	2.9GHz	2000	512K×3		45nm	95W	AM3	09.10	75,000
440	3.0GHz	2000	512K×3		45nm	95W	AM3	10.01	81,000
AMD 애슬론Ⅱ-X4(쿼드코어)
	프로푸스
600e	2.2GHz		512K×4			45W
605e	2.3GHz	2000	512K×4		45nm	45W	AM3
620	2.6GHz	2000	512K×4		45nm	95W	AM3	09.08	107,000
630(표준PC)	2.8GHz	2000	512K×4		45nm	95W	AM3	09.08	104,000
635	2.9GHz	2000	512K×4		45nm	95W	AM3	10.01	110,000

AMD 페넘-X3(트리플코어)
	동작속도	FSB	L2캐시	L3캐시	제조공정	소비전력	소켓구분	출시년도	최저가격
	툴리만
8450	2.1GHz	1800	512K×3	2MB	65nm	95W	AM2+	08.04	74,000
8650	2.3GHz	1800	512K×3	2MB	65nm	95W	AM2+	08.04	94,000
8750	2.4GHz	1800	512K×3	2MB	65nm	95W	AM2+	08.04	128,700
8750BE	2.4GHz	1800	512K×3	2MB	65nm	95W	AM2+	08.11	140,000
AMD 페넘-X4(쿼드코어)
	아제나
9550	2.2GHz	1800	512K×4	2MB	65nm	95W	AM2+	08.03	110,000
9650	2.3GHz	1800	512K×4	2MB	65nm	95W	AM2+	08.08	120,000
9750	2.4GHz	1800	512K×4	2MB	65nm	95W	AM2+	08.04	153,000
9850BE	2.5GHz	2000	512K×4	2MB	65nm	95W	AM2+	08.04	166,000
9950BE	2.6GHz	2000	512K×4	2MB	65nm	95W	AM2+	08.08	166,000
AMD 페넘Ⅱ-X2(듀얼코어)
	칼리스토
545	3.0GHz	2000	512K×2	6MB	45nm	80W	AM3	09.08	89,000
550	3.1GHz	2000	512K×2	6MB	45nm	80W	AM3	10.02	90,000
550BE	3.1GHz	2000	512K×2	6MB	45nm	80W	AM3	09.06	101,000
555BE	3.2GHz	2000	512K×2	6MB	45nm	80W	AM3	10.01	104,000
AMD 페넘Ⅱ-X3(트리플코어)
	해카
705e	2.5GHz	2000	512K×3	6MB	45nm	65W	AM3	09.06	125,000
710	2.6GHz	2000	512K×3	6MB	45nm	95W	AM3	09.02	134,000
720BE	2.8GHz	2000	512K×3	6MB	45nm	95W	AM3	09.02	130,000
AMD 페넘Ⅱ-X4(쿼드코어)
	데네브
805
810	2.6GHz	2000	512K×4	4MB	45nm	95W	AM3	09.02	155,000
905e	2.5GHz	1800	512K×4	6MB	45nm	65W	AM3	09.06	167,000
920	2.8GHz	1800	512K×4	6MB	45nm	125W	AM2+	09.01	156,500
925	2.8GHz	2000	512K×4	6MB	45nm	95W	AM3	09.04	140,000
940	3.0GHz		512K×4	6MB	45nm	125W	AM2+
940BE	3.0GHz	1800	512K×4	6MB	45nm	125W	AM2+	09.01	170,000
945(표준PC)	3.0GHz	2000	512K×4	6MB	45nm	95W	AM3	09.04	152,000
955BE	3.2GHz	2000	512K×4	6MB	45nm	125W	AM3	09.04	171,000
965BE	3.4GHz	2000	512K×4	6MB	45nm	140W	AM3	09.11	198,000
AMD 페넘Ⅱ-X6(식스코어)
	투반
1055T	2.8GHz	2000	512K×6	6MB	45nm	125W	AM3	10.04	249,000
1090TBE	3.2GHz	2000	512K×6	6MB	45nm	125W	AM3	10.04	330,000