■ 전자계산기의 개요

1. 전자계산기(EDPS)의 개요

- 단순한 수치계산뿐만 아니라 수치계산, 자동제어, 자료처리, 사      무관리, 경영, 과학, 기술분야등 많은 양의 자료를 처리하고 신      속한  정보를 제공하는  장치

- EDPS : Electronic Data Processing System

(전자 자료 처리 조직체)

- 특징) 신속성, 정확성, 대량성, 호환성, 자동성, 범용성, 신뢰성,            판단기능

※ 창조성,인간관계,감정성 ×

2. 전자계산기의 발달 과정<역사>

	기 계 명	제 작 자	특 징
기계	수판 가산기(+,-) 승제산기( *, /) 차분기관,해석기관 천공카드(PCS)	파스칼 라이프니츠 바베지 홀러리스	최초의 기계식 계산기. 톱니바퀴식 가산기에 곱셉, 나눗셈 기능 추가 유효숫자 5자리의 함수표 계산 일괄처리 방식의 효시. 펀치카드
전기	마크원(Mark-1)	에이컨	최초의 전기기계식 자동계산기
전자	에니악(ENIAC) 에드삭(EDSAC) 에드박(EDVAC) 유니박(UNIVAC)	에커드&머클리 모리스&윌크스 에커드&머클리 ″ ″	최초의 전자계산기. 외장방식. 프로그램 내장방식을 2진법 채택 프로그램 내장방식과 2진법 사용 최초의 상업용 컴퓨터

☞ 프로그램 내장방식

- 컴퓨터의 기억장치에 필요한 명령이나 자료를 미리 저장해 두고

이를 해독하여 자동으로 처리하는 방법. '폰 노이만'이 고안

3. 전자계산기의 세대별 특징

구분	1세대	2세대	3세대	4세대
연산 속도	㎳(10-3) 밀리초	㎲(10-6) 마이크로초	㎱(10-9) 나노초	㎰(10-12)/fs(10-15) 피코초/펨토초
회로 구성 소자	진공관	트랜지스터 TR	집적회로 IC	고밀도집적회로.LSI 초고밀도집적회로VLSI
기억 장치	수은지연회로	자기코어	자기드럼 자기디스크	반도체
개발 언어	기계어 어셈블리어 (하드웨어 중심)	FORTRAN, COBOL,ALGOL (소프트웨어중심)	BASIC,PL/1 LISP,PASCAL (구조적 언어)	ADA (문제지향언어)
특징	하드웨어 개발에 치중 에니악 유니박-Ⅰ	고급언어 중심 온라인 실시간처리 유니박-Ⅱ	TSS,.운영체제도입다중프로그래밍방식,	.마이크로프로세서 개발.인공지능(AI) .가상 운영 체제 .지능 단말기 .네트워크의보편화

☞ 밉스(MIPS - Million Instruction Per Second))

- 초당 몇백만개의 명령을 수행하는가를 나타내는 처리속도 단위

4. 전자계산기의 분류

분류방법	컴퓨터	특 징
데이타 취급방법 에 따라	디 지 탈	숫자나 문자등 이산적인 데이타를 처리
	아나로그	길이, 전압등 연속적인 물리량을 처리
	하이브리드
		디지탈과 아나로그의 장점을 취한 컴퓨터
사용목적 에 따라	전 용	과학기술용, 군사용 등 특수목적으로 사용
	범 용	모든 분야에 두루 사용
처리능력 에 따라	초 대 형	슈퍼컴퓨터,고도의 과학기술 계산용으로 사용
	대 형	은행이나 종합회사의 전산망등에 사용
	중 형	미니컴퓨터, 중소기업체에서 사용
	개 인 용	마이크로 컴퓨터, PC. 16비트,32비트등
자료기억 형식에 따라	Character machine	1문자가 7비트 단위로 구성되어 기억, 처리 되는 컴퓨터
	byte machin	1문자가 8비트 단위로 구성되어 기억, 처리 되는 컴퓨터
	word machin	word(4byte) 단위로 기억, 처리되는 컴퓨터

정보기기운용기능사요점정리.hwp

디지탈컴퓨터와 아날로그 컴퓨터의 비교

구분 종류	디지탈 컴퓨터	아날로그 컴퓨터
회 로 정 밀 도 입출력형식 데이터형식 출 력 형식	논리회로 필요한 한도까지 숫자, 문자 이산적인 데이터 숫자, 문자	증폭회로 0.01% 까지 전압, 전류, 길이 연속적인 데이터 곡선, 그래프

5. 기타 용어  설명

자 동 화	공장자동화(FA), 사무자동화(OA) 가정자동화(HA)
C A D (컴퓨터 이용 설계)	건축, 기계, 전기분야의 설계에 컴퓨터를 이용하는 것
C A M (컴퓨터 보조 생산 시스템)	공장의 제조 공정을 컴퓨터를 사용하여 자동화 하는 것
C A I (컴퓨터 이용 교육)	컴퓨터와 단말기를 사용하여 대화식으로 교육하는 것
C M I (컴퓨터 관리 지도)	교육지도를 할때 컴퓨터를 이용하여 필요 한 정보를 작성, 제공하는 학습관리시스템
F M S (유연성 제조 시스템)	상황에 따라 각종 제품을 생산할 수 있도 록 생산 순서를 변경할 수 있는 시스템
A I (인공 지능)	인간의 지적 기능의 일부를 컴퓨터로 대행시키려는 연구
EXPERT SYSTEM (전문가 시스템)	전문적인 지식을 컴퓨터에 입력시켜 놓고 일반이이 이용할 수 있도록 하는 시스템

■ 전자계산기의 구조 및 기능

1. 전자 계산기의 구성

정보기기운용기능사_PCLiNK                                                                             권오성  /

□ 제어장치

□ 중앙처리장치  □ 연산장치

□□ 하드웨어  □               □ 주기억장치

컴  □            □

퓨 □□            □ 주변장치      □ 입력장치

터  □                            □ 출력장치

□                            □ 보조기억장치

□

□□ 소프트    □ 시스템 소프트웨어

□   웨어     □

□            □ 응용 소프트웨어

□

□□ 펌웨어(firm ware)

: 소프트웨어를 하드웨어화 시킨 것(ROM BIOS를 지칭)

2. 전자 계산기의 5대 기능

입력, 제어, 기억, 연산, 출력

3. 입출력 장치

(1)입 력 장 치

키 보 드	84,86,101,103키 등. 한글2벌식, 영문 QWERTY방식
마 우 스	화면상의 커서를 자유자재로 이동, 그래픽에 사용
트 랙 볼	마우스를 뒤집은 형태, 돌출된 볼을 굴리며 작업
바코드리더	바코드를 광학적으로 읽음, 수퍼마켓의 POS 시스템
O C R 광학문자판독기	특정자형으로 인쇄된 문자에 빛을 비추어 반사된 빛의 차이로 문자를 식별 (지로용지, 전화요금통지서)
종이테이프 판독기	전신, 텔레타이프용의 기록매체, 소형컴퓨터의 입력 장치로 사용.
O M R 광학마크판독기	정해진 위치에 싸인펜으로 그린 표시를 광학적으로 읽음 (시험답안)
M I C R 자기잉크문자판독기	자성을 띤 특수잉크로 인쇄된 문자를 판독 (수표,어음,승차권)
디지타이저	그림,챠트,도표,설계도면 등의 아날로그 값을 읽어서 디지탈 신호로 변환하여 컴퓨터에 입력시키는 기기
라 이 트 펜	연필모양의 감광 펜으로 반사판에 글자,그림을 입력
스 캐 너	그림이나 사진 등의 이미지를 입력
카드판독기 Card Reader	카드에 천공된 자료를 판독하여 주기억장치로 전달함 □ 호 퍼 : 카드를 처리하기 전에 쌓아 두는 곳 □ 스태커 : 카드를 처리한 후 쌓아 두는 곳 천공카드:12개의 천공행과 80개의 천공란(80자 기록)

(2)출 력 장 치

카드천공기 Card Puncher	주기억장치내의 자료, 프로그램 등을 카드코드로 변환하여 카드에 구멍을 뚫어 주는 장치로 눈으로 식별이 가능하며 통계업무와 사무처리에 편리
종이테이프천공기
프린터	□ 충 격 식 : 도트, 활자(라인, 시리얼 프린터) □ 비충격식 : 감열, 열전사, 잉크젯, 레이저
화면표시장치	문자표시장치(CRT, 액정) 도형표시장치
XY 플로터	그래프, 도형, 설계도와 같은 그림을 인쇄하는 장치 CAD 프로그램에서 주로 사용
COM	마이크로 필름 작성장치를 통하여 출력하는 장치 Computer Output Microfilm의 약자
CAR	마이크로 필름 입력장치.

□ 프린터에서 사용되는 약어

C P S	1초당 인쇄되는 문자의 수. 시리얼 프린터의 인쇄속도단위
L P M	1분당 인쇄되는 행의 수. 라인프린터의 인쇄속도 단위
P P M	1분당 인쇄되는 페이지의 수. 레이저프린터의 인쇄속도

□ 입출력 장치의 구분

입력장치	출력장치	입출력 겸용장치
카드판독기 종이테이프판독기 OCR, OMR, MICR 키보드, 바코드리더	카드천공기 종이테이프천공기 라인프린터, CRT XY플로터	콘솔(console) 입출력타이프라이터 보조기억장치

(1) 주기억 장치

1) 자기코어

.페라이트(ferrite)라는 강자성 물질로 구성된 기억소자로 기억용량이     적고 속도도 IC보다 느려서 현재는 거의 사용되지 않고 있음

. 구동선(X선, Y선), 상태검출선, 금지선으로 구성

. 판독 후 기억된 내용이 파괴되는 파괴메모리 임(restoration time)

2) 반도체 기억 소자

R O M (롬)	Read Only Memory - 비휘발성 메모리 기억된 내용을 읽을 수 만 있는 메모리 전원을 꺼도 기억된 내용이 지워지지 않음(영구적)
	MASK	저장 내용을 제조회사에서 미리 입력한 롬
	PROM	사용자가 내용을 한 번 입력할 수 있는 롬
	EPROM	전기를 이용하여 내용을 지울수 있는 롬
	EEPROM	자외선을 이용하여 내용을 지울수 있는 롬
	FLASH	프로그램을 이용해서 저장 및 삭제가 가능. MP3 디카사용
R A M (램)	Random Access Memory - 휘발성 메모리 내용을 읽고 쓸 수 있는 메모리 전원을 끄면 기억된 내용이 모두 지워짐(일시적)
	SRAM (정적램)	전류가 공급되는한 저장 내용을 계속 기억하는 램 속도가 빠르고 비쌈, 캐시 메모리에 이용
	DRAM (동적램)	전류가 공급되더라도 일정 기간마다 내용이 지워 저 재충전(Refresh)이 필요한 램, 대부분 PC에 사용

연상기억장치 Asociative	Data를 읽어낼 때 Address를 지정하여 실행하는 것 이 아니고 Data의 일부를 제시하면 그 전부가 읽혀 지는 기억장치
캐시기억장치 Cache Memory	중앙처리장치와 주기억장치 사이에 위치하며 속도차 이를 해결하여 처리속도를 빠르게 하기 위해 사용됨
가상기억장치 Virtual Memory	보조기억장치의 일부를 주기억장치가 확장된것 처럼 할당해서 사용하는 메모리

기억장치의 계층적 구조

중앙처리장치 - 캐시기억장치 - 연상기억장치 - 주기억장치 - 가상기억장치 -   보조기억장치

2) 연산 장치(ALU)

: 제어장치의 지시에 따라 산술연산과 논리연산등을 수행하는 장치

가산기	누산기와 데이터레지스터에 보관된 값을 더함
누산기(ACC)	연산의 결과를 일시적으로 보관
번지 해독기	번지부에 기억되어 있는 번지를 해독
부호기 Encoder	명령을 실행하기 적합한 신호로 변환하여 각 장치로 전송하는 장치. OR 회로로 구성

* 레지스터

(MBR)	주기억장치내에 있는 데이터의 입출력기억 메모리 블럭화
(MAR)	주기억장치내에 있는 데이터의 번지, 기억되어 있는 자료의 번지를 임시로 기억 메모리 블록 주소화
명령계수기(PC) Program Counter	다음에 실행할 명령이 들어있는 번지를 기억.
명령 레지스터 (IR)	현재 실행중에 있는 명령을 임시로 보관

(3) 제어 장치

: 주기억장치에 기억된 프로그램을 읽어 해독하고, 필요한 장          치에 신호를 보내어 작동시키며, 그 결과를 검사, 통제하는          장치

(4) 보조기억장치

1) 자기테이프

: 플라스틱 표면에 자성물질을 입힌 것으로 값이 싸고 많은 정보를 기억할 수 있음

2) 자기디스크

: 표면을 자성물질로 피막한 원판을 여러장 동일축에 겹쳐서 회전할 수 있게 하며 그 표면에 데이터를 기록할 수 있는 장치

자기테이프와 자기디스크의 비교

자기테이프	자기디스크
SASD : SAM 일괄처리(Batch Processing)에 적합 변경 적은 파일에 적합 갱생시 파일 전체를 복사 가격 저렴 기록밀도 : BPI (BIT Per Inch)	DASD : DAM, SAM, ISAM 실시간 처리(Real Time)에 적합 변경 많은 파일에 적합 해당 파일만 복사 가격 고가 TPI (Track Per Inch,1 인치당 트랙의 수)

3) 자기드럼

.금속으로 만든 원통의 표면에 강한 자화 물질이 코딩되어 있고그 표면에 자기 헤드로 자료를 기록하거나 읽어내는 장치.

.초기에는 주기억장치로 사용, 그 후에는 보조기억장치로 사용됨

.부피에 비해 기억용량이 적고 값이 비싸 현재는 사용되지 않음.

.Access Time 은 자기디스크보다 빠름

1. 자료의 구성

Bit	. 0 또는 1 (Binary digit의 약자)
Nibble	4Bit. 비트가 4개 모여 있는 것
Byte	8Bit 정보처리의 최소단위 □ 영문자,숫자 - 1 Byte 주기억장치에서 주소의 기본단위 □ 한글,한자 - 2 Byte
Word	명령처리의 단위 □ HALF WORD(반단어) - 2 Byte □ FULL WORD(전단어) - 4 Byte □ DOUBLE WORD(배단어) - 8 Byte
Field	특정한 의미를 갖는 항목 (Item)
Record	논리레코드 - 프로그램에서 처리되는 기본단위
File	성격이 같은 레코드의 집합
DataBase	통합 운용될 서로 관련 있는 자료의 집합

2. 자료의 표현방식

1.  자료의 외부적 표현

(1)웨이티드 코드 (weighted)

각 자릿수마다 고유한 자리값을 갖는 코드

BCD 2진화10진코드	6비트로 구성 ( 1 체크 + 2 존 + 4 디지트비트 ) 26(64)개의 문자 표현
ASCII 아스키 코드	7비트로 구성 ( 1 체크 + 3 존 + 4 디지트비트 ) 27(128)개의 문자 표현, 퍼스널컴퓨터에서 주로 사용 미국표준코드로 데이타 통신용, 정보교환용 코드
EBCDIC 확장2진화10진	8비트로 구성 ( 1 체크 + 4 존 + 4 디지트비트 ) 28(256)개의 문자표현. 가장 많이 사용되는 범용코드
기타 코드	8421, 2421, 51111, 5421, 74

(2) 난 웨이티드 코드  (비가중치코드)

각 자릿수마다 고유한 자리값이 없는 코드

그레이 코드 변환	입출력시 A/D 변환에 사용. 연산에는 부적당 2진수 1 ↔ 0 ↔ 0 ↔ 1 ↓ 그레이 코드 1 1 0 1 ↓ ↗ ↗ ↗ 2진수 1 0 0 1
패리티 코드 (parity)	데이타를 전송하는 과정에서 발생하는 에러를 검 출하는 코드로 한개의 비트를 추가해서 1의 갯수 가 짝수인지 홀수인지를 검사. 1개의 에러만 검출할 수 있음 교정 불가
해밍 코드	에러를 검출하고 교정까지 하는 코드

2.  자료의 내부적 표현

1) 10진 정수의 표현

ⓐ 팩(pack) 형식

- 한 수를 4비트로 표현.  마지막 4비트는 부호비트

양수 - C (1100)        음수 - D (1101)

(예) +234                          -234

0010	0011	0100	1100

0010	0011	0100	1101

2	3	4	C

2	3	4	D

ⓑ 언팩형식(존형식)

- 한 수를 8비트로 표현.(4개의 존비트와 4개의 디지트비트)

- 연산이 불가능하고 입출력을 위해 사용되는 형식

(예) +234

1111	0010	1111	0011	1100	0100

F	2	F	3	C	4

2) 2진 자료의 표현

- 고정소수점 데이타 형식(=정수데이타 형식) => MIPS

-부호비트는 한 비트로 양수는 0, 음수는 1로 표현

-연산속도가 빠르나 수치의 표현범위가 작음

부호	정수부

(예)  +10 -

0	000	0000	0000	1010

□ 부호와 절대값   - 2진수값 그대로 출력 -127-127 +0과-0표현

□                   (예)   -10

1	000	0000	0000	1010

□□부호와 1의 보수 - 부호비트를 빼고 0은 1로, 1은 0으로 바꿈

□               -(2n-1 -1) ～ +(2n-1 -1) <-127-127> +0과-0표현

□                   (예)   -10

1	111	1111	1111	0101

□ 부호와 2의 보수 - 1의 보수값에 1을 더함. 가장 많이 사용

-(2n-1) ～ +(2n-1 -1) <-128-127> +0만표현

(예)   -10

1	111	1111	1111	0110

3) 부동소수점 데이타 형식(=실수데이타 형식) => Flops

-연산속도가 느리나 수치의 표현범위가 큼

부호	지수부	가수부

0.00000.2321 104

2. 진법의 변환

2 진법	0과 1로만 표시
8 진법	0 ～ 7 까지 8개의 숫자로만 구성
10 진법	0 ～ 9 까지 10개의 숫자로만 구성
16 진법	0 ～ 9 까지의 숫자와 A,B,C,D,E,F의 16개로 구성되는 수 A(10), B(11), C(12), D(13), E(14), F(15)

(1) 집법의 변환

10진법-일상생활 수의 표현법  2진법-컴퓨터내부에서 사용

16진법- A-10,B-11,C-12,D-13,E-14,F-15

진법의 변환

1) 10진수에서 각진법으로 변환시

- 나눗셈을 하여 꺼꾸로 읽는다

(단 소숫점만 곱셈 하여 똑바로 읽는다)

예) 20을 2진수로= (10100)2     10진수 0.625를 2진수로=(0.101)2

2	20
2	10	... 0
2	5	... 0
2	2	... 1
2	1	0

0.625 × 2	0.250 × 2	0.5 ×2
1.250	0.5	1.0

2) 각진수를 10진수로 변환시

- 곱셈을 한다.

① (123)10 = 1x102+2x101+3x100 = 100+20+3 = (123)10

② (1101.1)2 = 1x23+1x22+0x21+1x20+1x2-1 = 8+4+2+1+0.5 = (13.5)10

③ (73)8 = 7x81+3x80 = 56+3 = (59)10

④ (1A.B)16 = 1x161+10x160+11X16-1 = 16+10+0.6875 = (26.6875)10

3) 2진수,8진수,16진수의 상호 변환(8진수↔2진수↔16진수)

□8진수는 소숫점을 기준으로 세자리

16진수는 소숫점을 기준으로 네자리

예) (100101.1011)2 을 8진수 16진수로 변환

(100101.1011)2 =100 101 . 101 100

ˇ   ˇ    ˇ  ˇ

4    5  .  5   4....(45.54)8

0010 0101 .  1011

ˇ   ˇ       ˇ

2   5    .    B

4) 진법의 사칙연산

- 덧셈

1101 +1011	73 + 35	19 + 17
(11000)2	(130 )8	( 30)16

- 뺄셈

□ 1의 보수:0을1로 1을 0으로 최종올림수 발생시 더하고버림

2의 보수:1의보수 +1.      최종올림수 무시

111 -110	1의 보수 →	111 + 001	2의 보수 →	111 + 010
		1000 1(1더함) 001		1001(1무시)

1. 논 리 회 로

회로명	논리기호	논리식	진리표
AND 회로 논리곱	(직렬로 접속되며 모두1일때 결과가 1)	C=A․B	A	B		C
			0 0 1 1	0 1 0 1		0 0 0 1
OR 회로 논리합	(병렬로 접속되며 하나 만 1이어도 결과가 1)	C=A+B	A	B		C
			0 0 1 1	0 1 0 1		0 1 1 1
NOT회로 논리부정	(입력의 반대가 출력)	￣ A=A	A		B
			0 1		1 0
XOR회로 배타적논리합	(2개의 입력값이 서로 다를 떄 결과가 1)	C=A⊕B (B+A)	A	B		C
			0 0 1 1	0 1 0 1		0 1 1 0

2. 부울대수

기본공식
A+0=A A+1=1 ￣ A+A=A A+A=1		A․O=O A․1=A ￣ A․A=A A․A=0
교환법칙	A+B = B+A, A․B = B․A
결합법칙	(A+B)+C=A+(B+C), (A․B)․C=A․(B․C)
분배법칙	A․(B+C)=A․B+A․C, A+(B․C) = (A+B)․(A+C)
드모르간의 정리	□□□□□ ￣ ￣ □□□□□□ ￣ ￣ = A + B ․B A ․B A+B = A

3. 응용 논리회로

(1) 조합논리회로

: 입력신호에 의해 출력 결과가 결정되는 회로로 자료를 기억하지는 못      함

반가산기Half Adder	두개의 비트를 더하여 1Bit의 합(SUM)과 1Bit의 자리올림 (Carry)을 발생시키는 회로. XOR회로와 AND회로 구성
전가산기	두개의 반가산기와 1개의 OR게이트로 구성
디코더 (Decoder)	2진 신호로 된 코드를 하나의 출력신호로 바꾸어 주는 해 독기로 AND회로로 구성. 입력이 n개 이면 출력은 2n개
부호기 (Encoder)	입력되는 하나의 신호를 다음의 처리단계에 적합하도록 복수개의 신호로 바꾸어 출력하는 함. 즉 10진수를 2진수로 변환하는 회로로 OR 회로로 구성
멀티플렉서	여러개의 입력으로 하나의 출력을 내보내는 단일출력
디멀티플렉서	하나의 입력을 2n개의 가능한 출력 중 하나의 출력에만 입력의 정보를 전송하는 회로

☞ 반가산기의 구성

A	B	C (자리올림)	S (합)
0 0 1 1	0 1 0 1	0 0 0 1	0 1 1 0

Sum=A⊕B= AB+AB

(XOR회로)

Carry=A․B              (AND회로)

(2) 순서논리회로

: 입력신호와 컴퓨터 내부 상태의 값에 의해 출력되는 회로로

자료를 기억할 수 있다.(반도체, 플립플롭, 레지스터, 카운터)

플립플롭	한 비트의 정보를 기억할 수 있는 최소 단위 회로 입력신호에 의해 상태를 바꾸도록 지시할때까지 현재의 2진 상태를 계속 유지하게 하는 회로

□ 플립플롭의 종류 - RS, JK, T, D 플립플롭

* RS 플립플롭				JK플립플롭				T 플립플롭				* D플립플롭
S	R	비고		J	K	비고		T	Q(T+1)	비고		D	Q(T+1)	비고
0 0 1 1	0 1 0 1	변화없음 clear set 허용안됨		0 0 1 1	0 1 0 1	변화없음 clear set 보수		O 1	Q(T) ￣ Q(T)	변화없음 보수		O 1	0 1	clear set

□ JK플립플롭 : RS의 허용불가를 보안한 플립플롭이며 IC화 되       어 있어 가장 널리 사용됨

T플립플롭은 1개의 입력단자와 2개의 츨력단자 이며 D 플립플        롭은 출력이 입력 단자 그대로 유지

■ 프로그래밍 일반

1. 프로그램의 작성 순서 및 처리

시스템분석→입출력설계→순서도작성→프로그래밍 언어 선정→코       딩→프로그램의 입력→디버깅→프로그램 테스트→실행

2. 프로그램언어의 요건

단순하고 응용이 용이한 언어

3. 프로그래밍 언어의 분류

*  상업용 언어 : COBOL

*  과학계산용 언어 : FORTRAN

*  시스템 프로그래밍 언어 : C

*  명령언어(컴퓨터 사용자와 운영 체제 사이에서 교량역할을 하는        언어)-아직 표준화된 언어는 없다

*  대화형언어 : BASIC

*  절차적언어 : 고급언어

*  비절차적언어(결과를 얻기 위하여 사용자가 연속된 연산을 정의       하지않어도 되는 것 입출력형태만 정의하면 된다) : 질의어, 보고       서 생성기

* 응용언어 : LISP

* 객체지향적언어(해결하고자 한느 프로그램을 기능이 아닌 객체 중     심으로 해결)-C++, PASCAL, SMALLTALK, OBJECTIVE

4. 프로그램 모듈

컴파일러에 의한 방법 : 고급언어

인터프리터에 의한 방법 : LISP, BASIC

비교내용	컴파일러	인터프리터
번역단위	프로그램단위로 변환	줄단위로 변환
수행과정	함계 번역	줄단위
목적프로그램	생성	생성이안됨

어셈블러	어셈블리어를 기계어로 번역
컴파일러	포트란,코볼같은 고급언어를 기계어로 번역
인터프리터	베이직 언어와 같이 한 줄씩 기계어로 번역 목적프로그램을 생산하지 않고 번역즉시 실행됨 (BASIC, LISP, SNOBOL)
프리프로세서	고급언어로 작성한 프로그램을 그에 대응하는 다른 고급언어로 번역

6. 순서도

(1) 순서도

: 컴퓨터가 처리할 업무의 처리 순서를 각 단계별로 파악하기 쉽         게 대략적 또는 세부적으로 각 단계 상호간의 유기적인 관계를         표준 기호를 사용하여 그림으로 나타낸 것

(2) 순서도의 기능

.프로그램 코딩의 기초적인 자료        .오류 수정이 용이

.업무의 내용과 프로그램을 쉽게 이해

.프로그램의 논리적인 체계 및 처리 내용을 쉽게 파악

.프로그램을 보관할 때 자료가 된다

.프로그램의 갱신 및 유지 관리가 용이하다

.문서화 하는데 있어서 근거가 된다

(3) 순서도의 종류

시스템 순서도 (처리순서도)	자료의 흐름을 중심으로 하여 시스템 전체의 작업처리 내용을 종합적이고 전체적인 상태로 도시한 것
프로그램 순서도	개략순서도	프로그램 전체의 내용을 나타낸 순서도
	상세순서도	코딩하면 곧 프로그램이 작성될 수 있을 정도로 상세하게 그려진 순서도

1. 순서도 기호

⊂⊃        :  단자(단말기,시작과 끝)

:  준비

: 처리

:  천공카드

: 손동작입력(input)                  ○  : 연결

: 판단

: 반복문

: 입출력

: 정의된 처리

출력

(5) 순서도의 기본형: 직선형 분기형 반복형

직선형		분기형								반복형		◀
↓		↓								↓
처리 A		조	건	NO □□□□□□□□□ □ □ □						조	건	NO		처리
↓		↓YES
										↓YES
처리 B		처리 A				처리 B
↓		□ □ □ ▼ ◀

□ 구조화 프로그래밍의 기본조건

순차구조, 반복구조, 조건분기구조 GOTO문 없는 구조

□ 프로그래밍 절차

문제 분석	→	순서도 작성	→	코딩	→	컴퓨터입력	→	시험 운행	→	에러수정	→	실행

2. 시스템 소프트 웨어

(1) 소프트웨어의 구성

□  감시 프로그램

□ 제어프로그램  □  작업관리 프로그램

□  시스템     □               □  데이터관리 프로그램

□  소프트웨어 □               □  언어번역 프로그램

□             □  처리프로그램 □  서비스 프로그램

□                             □  문제처리 프로그램

□

□              □ 문서작성 - 워드프로세서

□  응용        □ 그래픽   - CAD, CAM

소프트웨어  □ 자료관리 - 데이타베이스

□ 수치계산 - 스프레트시트

(2) 시스템 소프트웨어

1) 운영체제(os)

: 컴퓨터 시스템에 관련된 모든 자원을 관리, 제어하여 효율성을

최대로 높여주는 프로그램의 집합체

2) 운영체제의 목적

: 이용가능도 향상,  응답시간 단축,  신뢰도 향상,  처리능력 향상

3) 운영체제의 구성

․ 제어프로그램

감시 프로그램	시스템 전체의 동작상태를 감독, 지원
작업관리 프로그램	작업의 연속처리를 위한 스케쥴을 관리
데이타관리 프로그램	데이터와 파일을 표준적으로 총괄 관리

․ 처리프로그램

언어번역	사용자가 작성한 프로그램을 기계어로 번역
서비스	컴퓨터 시스템에서 빈번히 사용하는 프로그램들을 컴퓨터 회사에서 미리 프로그램화하여 사용자에게 제공해주는 것
문제처리	응용프로그램(기계중심, 처리중심, 문제중심 언어)

4) 서비스 프로그램의 종류

시스템 서비스 프로그램	연계편집 Linkage Editor	목적프로그램을 연결하여 실행 가능한 프로그램으로 만들어 주는 프로그램
	라이브러리	많은 프로그램의 집합을 보관, 관리하며 항상 최신의 프로그램을 유지할 수 있도 록 도와주는 프로그램
사용자 서비스 프로그램	분류/조합	Sort : 여러 데이터를 특정항목을 기준 으로 원하는 순서대로 정렬Merge : 여러개의 정렬된 파일을 한 개의 정렬된 파일로 만듬
	유틸리티	작업을 원활하게 할 수 있도록 컴퓨터 회사에서 제작하여 제공하는 프로그램

□ 프로그램의 실행 과정

원시 프로그램 (고급언어)	→	번역 Compile	→	목적 프로그램 (저급언어)	→	연계편집 Link Editor	→	실행 프로그램 (Load Module)	→	로더 Loader	→	실행

․주소지정방식

- 즉시주소 : 주소부분에 있는값이 실제 데이터(속도 빠름)

- 직접주소 : 주소부분에 있는값이 실제데이터의 주소

- 간접주소 : 주소부분의 주소가 실제데이터의 주소를 가지고 있음

- 계산에 의한 주소 : 주소부분과 특정 레지스터의 값과 연산하여 주소구함

․Address(어드레스)

- 절대주소 : 오퍼랜드(주소부)가 실제 데이터가 있는 메모리 주소(고유번지), 기억공간 낭비 심하다

- 상대주소 : 메모리 사용이 효율적

․BUS : 연산장치와 제어장치간의 자료전송과 지시 신호 전달 통로

․DMA : CPU로부터 입출력 지시를 받으면 CPU의 통제없이 주기억 장치와 입출력장치 사이의 직접적인 자료를 전송

․명령사이클(Instructon Cycle) : 페치사이클과 실행사이클로 구성

- Fech Cycle(페치 사이클) : 명령실행 완료후 다음에 실행할 명령을 기억장치로부터 가져오는 동작

- Excute Cycle(실행 사이클) : 명령 해독후 실행하는 단계

․인터럽트

- 하드웨어 인터럽트

- 정전(우선순위 1위)   - 기계착오 인터럽트

- 외부 인터럽트	- 입출력인터럽트

- 소프트웨어 인터럽트

- 프로그램 인터럽트    - SVC(SuperVisor Call)(우선순위 가장 낮음)

2. 정보통신의 개요

(1) 정보의 개념

자 료 (DATA)	사상,개념,의사,명령등을 인간이나 기계가 감지할 수 있도록 숫자,문자,기호등을 이용하여 형식화 한 가공되지 않은 지식 부호화된 정보, 평가되지않은 메세지
정 보	목적을 위해 데이타를 수집, 처리, 가공하여 얻어낸 지식

□ 정보의 특징 - 고속 통신,에러제어 기능, 광대역 전송, 주야간 통신

이용성

자 료 Data	→ 입 력	자료 처리 EDPS	→ 출 력	정 보 Information

※ 정보송수신의 3요소 : 정보매체, 정보원, 통신매체

(2) 정보통신의 개요

- 원격지에 있는 단말장치나 컴퓨터등을 통신회선으로 연결하여,

자료를 중앙의 컴퓨터로 송신하여 처리한 후 결과를 단말장치로 전송하는 것

- 컴퓨터에 의한 정보처리기술과 데이타전송기술이 통합된 형태로 자원의 공유와 함께 신속, 정확한 정보의 전달 처리체계

- 정보 기계 사이에서 디지탈 2진 형태로 정보를 송수신 하는 통신

정보통신 = 전기통신 + 컴퓨터(정보처리)

* 데이터 통신의 기본 : 온라인 리얼타임

2) 정보 통신 시스템의 발전

구분	1세대	2세대	3세대	4세대
연산 속도	㎳(10-3) 밀리초	㎲(10-6) 마이크로초	㎱(10-9) 나노초	㎰(10-12)/fs(10-15) 피코초/펨토초
회로 구성 소자	진공관	트랜지스터 다이오드 TR	집적회로 IC	고밀도집적회로.LSI 초고밀도집적회로 VLSI
기억 장치	수은지연회로	자기코어	자기드럼 자기디스크	반도체
개발 언어	기계어 어셈블리어 (하드웨어 중심)	FORTRAN, COBOL,ALGOL (소프트웨어중심)	BASIC,PL/1 LISP,PASCAL (구조적 언어)	ADA (문제지향언어)
특징	하드웨어 개발에 치중	고급언어 중심	.운영체제도입다중프로그래 밍방식,온라인	.마이크로프로세서 개발.인공지능(AI)

3. 정보전송의 발전

음성 전용 회선	저속 데이타 전송, 변복조기 개발
기존전화 교환망	기존 전화 교환망을 이용한 데이타 통신
광대역 데이타 전송회선	광대역 아날로그 회선 이용
디지탈 전용 회선	PCM방식(사람의 음성을 디지탈화)
데이타 전용 교환망	회선교환방식과 패킷교환 방식을 이용
종합 정보 통신망	음성,화상,데이터 등 모두 같은 통신망을 통해 디지탈 방식으로 전송, ISDN

4. 정보통신 시스템의 기본구성

단말장치	□□	신호변환장치 (모뎀)		신호변환장치 모뎀	□□	전방처리기 FEP	□□

통신회선

←DTE→ ←            DCE           →  ←     DTE     →

(2) 데이타 통신 시스템 구성요소

4대 구성요소	5대 구성요소
단말기, 데이타 전송회선, 통신제어장치, 컴퓨터	단말기, 모뎀, 통신회선, 통신제어장치, 컴퓨터

① 단말장치(Terminal, DTE)

- 정보를 송수신하기 위해 입출력할 수 있는 기기

입출력기능,전송제어(입출력제어, 에러제어, 송수신제어)

단말기(프린터,CRT,키보드), 통신제어장치, 컴퓨터

② 데이타 전송회선

신호변환장치	변복조기(모뎀), DSU디지털 서비스 유니트- DCE
통신 회선	전용회선	송수신측이 직접 연결되어 정보교환을 행할때의 통신회선
	교환회선	전화교환망과 마찬가지로 데이터 교환을 위한 네트워크가 존재하며 송수신측이 다이얼링을 통하여 연결되는 회선

③ 통신제어장치(CCU : Communition Control Unit)

- 공동의 통신회선을 관리 수행하는 장치

.자료전송회선과의 전기적 결합

.문자 및 메시지의 조립, 분해, 버퍼링, 전송제어, 에러검출 및 제  어,회선의 감시 및 접속제어 등의 기능이 있음

종류 - CCE(단말기와 제어, 정보 신호를 제어),  CCP,FEP

④ 중앙 컴퓨터(Host Computer)

- CCU로 부터 입력된 자료를 처리하고 통신 시스템 전체를 통제하 며 대용량의 파일 기억장치를 가지고 있어야 한다.

- 역할- 통신제어, 데이터처리, 데이터 축척

5. 정보통신 관련의 용어의 정의

정보통신의 기본 : 온라인

온라인 방식 (On-Line) 데이터 통신 처리형태의 일반적인 형태	데이터 발생 현장에 설치된 단말기와 원격지에 설치된 컴퓨터가 통신회선을 통하여 서로 연결되어 있음 즉시처리(Real Time Processing) 실시간처리-데이타통신에 기본 지연처리(Delayed Time System) 처리시간이 수십분 내지 한시간을 넘는 경우는 처리방식 - 조회방식(좌석예약), 거래처데이타방식(은행업무), 메시지교환방식
오프라인 방식 (Off-Line)	단말기와 컴퓨터 사이에 통신회선으로 연결되지 않고 사람에 의하여 운반되어 지는 형태 일괄처리 Batch Processing 지연처리(Delayed Time System) 처리시간이 수십분 내지 한시간을 넘는 경우는 처리방식 - 급여 요금계산, 경영자료작성

6. 정보통신의  이용형태

질의응답 Inquiry	중앙의 데이타베이스에 대량의 정보를 저장해 두고 터미널에 즉시 응답해 주는 응용형태(ARS, 일기예보)
기록갱신	단순히 질의응답만이 아니고 정보가 기록되어 있는 것을 수 정해야 할 경우 응용 형태를 말한다. 즉 호텔 예약, 비행기 좌석예약
시분할 Time Sharing	대형 컴퓨터의 처리시간을 분할하여 많은 이용자가 공동으로 사용할 수 있는 방식. 실시간 응답이 요구되며 대화형 이용 방식임
공정제어	어떤 물리적 공정이 자동적으로 모니터되고, 제어하는 시스템 난방 공급 시스템
거래처리 Transaction Processing	어떤 거래가 발생했을때 단말장치에서 그 거래 상황 을 전송하고 컴퓨터는 거래상황을 적절히 처리하여 그 결과를 단말장치에 알리는 방식(은행업무)
원격일괄처리 Remote Batch	중앙 컴퓨터로 부터 멀리 떨어진 곳에서 일괄 처리 하는 방식
정보검색	크레디트 점검(신용체크) 질의응답의 변형형태로 출력데이타가 많음

7. 정보화 사회와 정보 통신

□ 미래학자 <앨빈 토플러>의 제3의 물결

제1의 물결 : 농경사회 (물질)

제2의 물결 : 공업사회 (물질+에너지)

제3의 물결 : 정보사회 (물질+에너지+정보)

8. 정보 통신의 형태

비디오텍스 (뷰 데이터)	TV와 전화회선을 이용하여 사용자가 원하는 정보를 제공하는 양방향 통신기능을 갖는 대화형 화상 정보 서비스 시스템 (데이콤의 천리안,pc통신의 하이텔등..)
텔레텍스트 (Teletext) 문자다중방송	텔레비젼을 사용하여 정보를 서비스하는 방식 으로서 공간파를 이용하여 문자와 화상신호를 전송하는 방법 즉 뉴스나 일기예보
텔레 텍스 (Teletex) (기록통신)	워드프로세서기능 + 통신기능 ( 메모리를 내장) 텔레텍스 서비스 (전이중, 빠르다(2400bps) 문서준비,문서전송,문서편집,문서출력,통신망내의 부가기능
텔 렉 스 (Telex) (가입전신)	가입자 상호간에서 텔레프린터를 사용하여 통신할수 있는 전신서비스로서 가입전신이라고도 한다. (자동인쇄전신기교환서비스)-반이중 ,느리다(50bps) 에러제어기능 없다, 편집, 수정 및 저장 기능없다.
전 자 사 서 함 (E-mail)	가입자가 자신에게 배정된 전자 우편함에서 다른곳에서 온 편지등의 내용이 들어있으면 찾아 보도록 해주는 시스템
VAN (부가가치통신망)	불특정 다수에게만 제공되는 부가가치 통신망

LAN (근거리통신망)	한건물, 동일 구내에서 설치된 통신망
CATV (유선방송)	자체제작프로,중계프로,지역의공지사항,기타 필요한 정보등을 TV체널로 상호 제공하는 지역적 데이터통신 주요 구성요소 : 헤드앤드(증폭기,컨버터,변조기 결합기등으로 구성) CCTV (폐회로 텔레비젼) : 특정자 상호간을 연결한 TV에 의한 통신 ,특정프로그램제공 교육용,의료용...
화상 응답 시스템(VRS)	TV수상기와 전용 키보드를 단말로 하고 이들 단말과 하상 음성 파일를 가진 센터 사이를 접속하여 이용자의 요구에 따라 개별적으로 제공해주는 시스템
화상통신회의 Teleconference	서로 떨어진 지점에 있는 회의실 상호간을 영상 및 음성통신회선으로 연결해 회의 참가자가 화면을 보면서 회의를 할 수 있는 서비스 시스템
TV 회의	TV화면을 보면서 회의
정지화 회의	실무적인 화상 통신회의 방식으로 동화나 삽화를 이용한 시스템
컴퓨터 전자회의	전자우편을 이용하여 실시간처리가 아닌 방법으로 멀리 떨어진 사람들과 회의
메시지 교 환 시 스 템	사용자가 단말기로 메세지를 전송하면 중앙의 컴퓨터는 각 단말기에서 보내온 메시지들을 지역별로 분류하여 목적지로 전송한다(MHS)

■ 정보 전송 회선

1. 정보 전송 회선의 종류

2 선 식	송화용, 수화용으로 동시에 2선을 사용하는 방식 동시 송 수신이 불가능(half duplex), 장거리 통신에 부적합,
4 선 식	송화용2선, 수화용2선을 사용 동시 송수신이 가능 데이터 전송에 가장 많이 사용(full duplex)
군별2선식	변조된 주파수 송수신분리 필터를 사용. 동시 송수신 가능

2. 전송 선로의 종류

- 송신기와 수신기간의 물리적인 데이터 전송로로 채널과 동일한 개념

(1) 유선 선로

- 기후에 따라 감쇠현상의 발생이 심하며 전선이 끊어질 우려가 있음  - 지형에 따라 설치의 장애를 받음

전달될 수 있는 상대는 가입자에게 한정되므로 극히 제한적

나선로 (open wire)	철선에 구리를 입힌 피복하지 않은 전선을 연결한 선. 기후변화에 따른 감쇠현상과 혼신현상이 큼
동축케이블 (광대역 , 초다 중화 )	초고주파(MHz)의 전송로에 적합. 초다중 고주파신호의 광대역전송 및 장거리 다중화 케이블간의 혼선은 무시될 정도로 적음 주파수에 따른 신호세력의 감쇄나 전송 지연의 변화 가 적음, TV나 CATV 회선에 적합
광통신케이블	석영(모래)을 한 케이블 안에 여러가닥을 넣어 레이저광의 전반사 현상을 이용하여 정보를 전송하는 선로. - 저손실, 광대역(대용량성), 가볍고 취급 용이 신뢰성이 높고 도청이 거의불가능 - 꿈의 통신망 접속법이 어렵다

□ 광 통 신

정보신호 (음성,영상,데이타등)	→	전기신호	→	광신호	광케이블로전송 --------------→	광신호	→	전기신호	→	정보신호

< 송 신 측 >                            < 수 신 측 >

□ 광통신의 3요소  -  발광기,  수광기,  광케이블

전광변환(LD,LED)  광전변환(PD, APD)

(2) 무선 선로

- 각종 정보를 전자파에 실어 공간을 전송선로로 하여 먼 거리

까지 전달하는 통신 방식.

- 지형, 재해 등에 관계없이 전송이 가능

- 수신 범위가 넓어 많은 상대방에게 정보의 전달이 간능

- 광대역 통신에 적합

- 주파수 대역에 대한 전파법 규제를 받음

마이크로웨이브	마이크로파를 반송파로 사용하는 마이크로 통신
이동체 통신	무선호출, 자동차전화, 항공기전화 등
위성통신	광역성, 동보성, 대용량, 고품질, 전파지연(0.5초 의 전파지연), 폭우감쇠, 고장시 수리 불가능 최초의 위성통신 - 인텔새트

(3) PCM 전송방식

PCM 전송방식 아날로그 정보의 디지털 신호변환	- 펄스 부호 변조 방식 - 아날로그 신호를 디지탈 신호로 변환하여 전송하는 방식 - 특징 누화나 잡음에 강하다. 대역폭이 넓다. 레벨변동이 없다. 다중화 고가의 여파기가 필요하므로 단국 장치의 가 격이 저하되고 소형화 된다.

☞ PCM 전송방식

아날로그신호	→	PAM 표본화	→	압축	→	양자화	→	전송로	→	재생중계기	→	전송로	→	양자화	→	복호화

※ PAM 표본화 : 아날로그 신호의 진폭과 같은 크기의 진폭을 갖는       펄스 진폭 변조펄스가 나도록 하는 것을 표본화라고 한다.

※ 양자화 : PAM펄스의 진폭크기를 디지탈 양으로 변환하는것

※ 복호화 : 송신측에서 전송되어 온 신호를 원래의 신호로 환원

3. 전송의 종류

1) 전송의 방식

단방향 방식 (Simplex)	일방적으로 송신 또는 수신만 가능한 형태. 라디오, TV (2선식 사용)
반이중 방식 (Half Duplex)	양쪽에서 송수신 할 수 있으나 동시는 불가능한 방식. FAX, 텔레스, 무전기 (2선식 사용)
전이중 방식 (Full Duplex)	동시에 양쪽에서 송수신 할 수 있는 방식. 전화 (4선식 사용)

2) 아날로그와 디지털 전송

디지탈 회선	` 이산적인 변화를 갖는 신호를 전송하는 회선으로 0과 1 의 신호만을 전송. PCM(펄스 부호 변조기) 회선 사용
아날로그회선	사람의 목소리와 같이 연속적 변화를 갖는 신호를 전송

3) 직렬전송과 병렬전송

직렬전송	한 글자를 이루는 각 비트들이 하나의 전송선로를 통하여 차례로 전송되는 방식. 직병렬변환 회로가 필요
병렬전송	한 글자를 이루는 다수의 비트가 다수의 회선을 통하여 한꺼번에 전송되는 방식. 회로간단, 속도빠름, 근거리

4) 동기식 전송과 비동기식 전송

동기식 전송	시작이나 정지비트 없이 일정한 간격으로 한꺼번에 미리 정해진 블록만큼 데이타를 전송하는 방식． 고속대량의 데이타 전송에 사용(PSK 방식),효율도 높다. 전송속도 2000BPS이상
비동기식 전송	한번에 한 글자씩 전송하는 방식． 스타트 스톱전송 이라고도 한다. 스타트비트와 스톱비트의 차에 의해 동기되는 방식 각 글자사이에 일정치 않은 휴지기간이 있음 저속데이타(1200BPS이하)전송에 사용(FSK 방식),단거리
혼합형 동기식 전송	각 글자가 시작이나 정지를 갖고 동기식의 경우처럼 송수신측이 동기 상태 비동기식에 비해 높은 통신속도를 갖는다

1. 통신 속도와 통신 용량

(1) 통신속도의 단위

BPS	데이타(전송) 속도의 단위 1초당 전송할 수 있는 비트의 수 (Bit Per Sesond)
BAUD (보오)	변조속도의 단위, 신호속도의 단위 초당 몇개의 신호변화가 있었는가를 나타냄

BPS와 BAUD의 관계

원비트	한 비트가 한 신호단위로 쓰이는 경우 BPS=BAUD
디비트	두 비트가 한 신호단위로 쓰이는 경우 1/2BPS=BAUD
트리비트	세 비트가 한 신호단위로 쓰이는 경우 1/3BPS=BAUD
쿼드비트	네 비트가 한 신호단위로 쓰이는 경우 1/4BPS=BAUD

2. 테이터 전송 방식의 분류

- 베이스 밴드(Base Band) 신호 전송 방식(기저대)

디지탈 형태로 표시되는 컴퓨터나 단말기의 출력신호를 변조하지

않고 그대로 전송하는 방식.

직류를 사용하므로 근거리통신에 적합하고 장거리 데이터 전송에    는 적합하지 않다.

전송속도

데이타 신호속도	2진 기호로 환산하여 1초 동안에 전송할 수 있는 비트의 수. 단위 BPS
데이타 변조속도	1초 동안에 행해진 변조 횟수. 단위 BAUD
데이타 전송속도	단위시간 내에 전송하는 문자, 블록, 워드, 비트의 수 등. 단위는 Character/초, Block/초, Word/초,Bit/초
베어러 속도 (Bearer)	Base Band(기저대 전송)방식에 있어서 데이타신호(6) + 상태신호(1) + 동기신호(1) 등을 합한 속도. 단위 BPS 베어러 속도: 데이타 신호 /6 *(데이타신호+상태신 호+동기신호)

- 대역전송

대역 전송(디지털정보의 아날로그 신호 변환)

원거리 통신에 좋은 교류신호로 변환하기 위해 전송선로에

적합한 주파수와 진폭을 갖는 반송파(정현파)를 사용하여

송신측에서 직류신호를 교류신호로 변환하여 전송하고,

수신측에서는 교류신호를 직류신호로 변환하는 방식

진폭편이 변조방식 ASK	반송파로 사용하는 정현파의 진폭에 정보를 싣는 변조 방 식으로 SSB방식 사용 중속(1200-2400BPS) 잡음과 레벨 변동에 영향을 받음
주파수 편이변조 FSK	반송파로 사용하는 정현파의 주파수에 정보를 싣는 변조 의 데이타를 전송하는 변조방식,비교적 가격이 저렴 (비동기식으로 저속 2000BPS이하) 잡음 등의 영향을 받지 않고 회로가 단순함 널리 이동
위상편이 변조방식 PSK	반송파로 사용하는 정현파의 위상에 정보를 싣는 변조 방식으로 이방식은 데이터 전송에 가장 적합한 방식 고 속 변복조기(2400bps-4800bps)<동기방식> □ 2위상 :1회의 변조로 1비트를 사용 □ 0과 1에 따라 반송파의 위상을 0°또는 180° □ 로 변환시키는 방식 □ 4위상 : 1회의 변조로 2비트를 사용(Dibit), 2배 빠름 □ 8위상 : 1회의 변조로 3비트를 사용(Tribit) □16위상 : 1회의 변조로 4비트를 사용(Quardbit) APSK - 음성대역에서 더욱 고속으로 데이터 전송이 이루어진다. DPSK - 바로 이웃하는 신호의 위상과 비교하여 그 편이를 결정하는 방법이다.(가장 많이 사용)

진폭위상 편이변조 방식 QAM	진폭편이와 위상편이 변조방식을 혼합한 방식 직교 변조라고도하며 반송파의 진폭및 위상을 상호 변환 하여 신호를 싣는 변조방식(제한된 전송내에서 빠른속도의 데이터 전송에 매우 좋은 방식)

□ 비동기 변복조기 FSK   동기 변복조기  PSK

3. 테이터 전송 에러의 제어 장치

1) 에러 종류와 특성

우연적인 왜곡	예상할 수 없이 무작위로 발생하는 왜곡
	백색 잡음 (열잡음)	가청 주파수의 모든 진동 스펙트럼을 고르게 포함한 잡음. 열에 의해 발생되므로 열잡음이라고도 함
	충격성 잡음	전송시스템이 순간적으로 일어나는 높은 진폭의 잡음으로 주로 기계적인 충격, 낙뢰등의 자연현상, 선로의 접점불량, 계전기의 동작에 의해 발생(IMPULSE NOISE) 데이터 전송에 에러를 발생하게 하는 주요인
	에코 (반향)	선로상에 임피던스의 변화가 있을 때 약해진 신호가 송신측으로 되돌아 오는 것
	위상 변화	.위상지터 : 연속적으로 위상이 변하는 것 .위상히트 : 불연속적인 위상의 순간적인 변화

2) 에러 검출 방식

ARQ Automatic Repeat Request -에러 검출 후 재전송 방식

정지대기 ARQ방식	송신측에서 한 개의 블록을 전송한 후 수신측에서 ACK나 NAK를 보낼때까지 기다리는 방식으로 수신측의 응답이 있은 후 전송하는 방식. 전송효율이 낮음
연 속 적 ARQ방식	응답을 기다리지 않고 연속적으로 블록을 보내는 방식.
	Go Back N ARQ	NAK를 받은 블록부터 연속하여 재전송 하는 방식
	Selective-repeat ARQ (선택적 재전송)	NAK에 해당하는 블록만 전송
적 응 적 ARQ방식	데이터 블록의 길이를 통신회선 상태에 따라 조절하여 전송시키는 방식. 전송 효율이 가장 좋지만 제어회로가 복잡

1. 전송 방식의 확장성을 부가하는 방식

1) 궤한 전송 방식

에코방식이라고도 하며, 송신측에서  보내진 전송 정보와 수신측을경유하여 돌아온 정보와 비교하여 에러를 검출하는 방식

고도의 대화형 터미널이라 버퍼 기능이 없는 터미널 시스템보다 에 러 제어하는데 더욱 효과적이다.

2) 연속 전송 방식

같은 정보를 두 번 송수신시 수신측에서는 정보를 조합하여 에러의발생 유무를 조사한다

3) 에러율

* 비트 에러율

전송한 비트중 에러가 발생한 비트가 자치하는 비율

[eqn: {수신 애러가 발생한 비트수} over {총 전송한 비트수} ~]

* 블록 에러율

전송한 블록중 에러가 발생한 블록이 자치하는 비율

[eqn: {수신 애러가 발생한 블록수} over {총 전송한 블록수} ~]

* 캐릭터 에러율

전송한 문자중 에러가 발생한 문자가 자치하는 비율

[eqn: {잘못 수신한 문자수} over {총 전송한 문자수} ~]

4. 코드

코드효율 - 정보를 나타내는 비율 [eqn: {정보 비트수} OVER {전체비트수}]

전송효율   [eqn: 정보펄스수 over 전체펄스수]  시스템 전체 효율 부호효율 × 전송 효율

■ 통신 프로토콜

1. 프로토콜의 개요

1) 프로토콜의 개요

- 두 개체(Entity) 사이에 정확하고 효율적인 정보전송을 하기위해

속도, 코드, 형식 등을 일치시켜 주는 통신규약

* 엔티티(Entity) - 정보를 보내거나 받을 수 있는 정보의 개체

- 엔티티의 상태변수는 윈도우 크기,연결단계,타이머값

데이타 통신의 목표: 경제적이고 효율적인 SYSTEM에서 가장 빠른 속도로 정송하는것

(효율적인 데이타 시스 템이란 코드방식,회선의 특성,송수신속도로 알수있다)

프로토콜의 최초로 적용한 시스템 :  ARPA

최초의 프로토콜 계층화          :  SNA

프로토콜의 기본 요소

구문 (syntax)	데이타형식, 부호화(Coding), 신호레벨
의미 (semantic)	조정, 에러관리를 위한 제어정보
순서 (timing)	통신속도 및 메시지의 순서제어

(1) 문자 지향적 프로토콜

SOH	Start Of Heading	정보메시지의 헤딩 시작
STX	Start Of Text	텍스트 시작 및 헤딩 종료
ETX	End Of Text	텍스트의 끝
EOT	End Of Transmission	전송을 종료, 데이터 링크를 초기화
ENQ	ENQuiry	데이터 링크 설정 및 응답 요구
ACK	ACKnowledge	수신한 정보메시지에 대한 긍정응답
NAK	Negative AcKnowledge	수신한 정보메시지에 대한 부정응답
SYN	SYNchronous idle	문자 동기를 유지
BCC	Block Check Character	오류 검출을 위한 코드
ETB	End Of Transmission Block	전송 블록의 끝
DLE	Data Link Escape	타 전송문자와 조합하여 의미를 바꿈

(2) 비트 지향적 프로토콜

제어 영역에 문자를 쓰지 않으면 어떤 특별한 부호와는 무관

IBM에서 사용하는 동기식 데이터 링크 제어 방식 채텍

2) 프로토콜의 3가지 방식

문자 방식	송신측과 수신측의 동기를 맞추기 위하여 메시지의 처음과 끝에 특수문자(동기문자, 링크제어문자)를 사용하여 전송하는 방식
바이트 방식	헤드의 처음을 나타내는 특수문자, 메시지부를 구성하는 문자개수, 메시지 수신상태를 나타내는 제어정보와 블럭 검사를 포함시켜 전송하는 방식
비트 방식	특별한 비트열인 플래그 캐릭터(01111110)를 처음과 끝에 둔 후 비트메시지를 구성하여 전송하는 방식

3) 프로토콜의 이용목적

㉠ 주프로그램의호출확립, 연결 ㉡ 터미날의 회선 액세스

㉢ 메세지 결합과 형식구조     ㉣ 터미날 사이의 문자 동기

2. 전송제어절차

1) 전송제어의 정의

- 데이타의 송수신, 회선접속의 확인, 상대방의 확인 등

데이타를 바르게 전송하기 위한 일련의 절차

2) 전송제어 절차의 5단계

회선의 접속	→	데이타링크 설정	→	정보설정	→	데이타링크 해제	→	회선절단

3) 정보 링크의 확립

1) 회선 경쟁 선택 방식(콘덴션)방식

회선제어 형태 중 가장 간단한 방식으로 단말들이 회선에 접속 을 위해 서로 경쟁을 선택

* MP 방식에서는 효율적이지 못하고 PTP방식에서 효율적

2) 폴링 방식 -터미널로 부터 데이터를 수신하는 방식

MP 방식에서 사용 집중 제어형 ( 송신할 데이터가 있는지를 묻는다.) "Do you have data to send?"  송신할 데이타가 있는가를 단말기  들 에게 물어 같은시점에서 한꺼번에 순서대로 데이타를 컴퓨터 측에 전송하는 방식(멀티포인트)

3) 셀렉션 방식 --터미널 선택후 데이터를 전송 select-hold방식 - 수신 준비 여부를 확인한후 데이터를 전송 BSC프로토콜 방식 "Are you ready to receive?"수신준비가 되어 있     는가를 물어 단말기로 부터 긍정응답을 받으면 컴퓨터가 데이타를     전송하고 단말기가 수신하는 방식(MP)

1. 데이터 링크 계층의 프로토콜

1) BSC(문자방식 프로토콜)

반이중방식으로만 가능  링크형태는 PTP,MP가 가능하나 루프는 불가능 오류 제어방식은 정기대기 ARQ(전파 지연이 긴 선로에서 비효율)  링크설정방법은 SELECT-HOLD만 가능 같은 회선의 터미널은 동일한 부호만 사용 정보 전달 메시지의 완전한 점검이 어렵다

2) SDLC(비트방식 프로토콜)

비트 방식 프로토콜은 문자방식 프로토콜의 제한을 해결

단방향,반이중,전이중방식이 가능

링크형태는 PTP,MP가 가능하고 루프도 가능

오류 제어방식은 GO-BACK-N ARQ

링크설정방법은 FAST-SELECT 사용

완전히 투명한 텍스트 운용-제로 삽입과 삭제 기법 이용

3) HDLC(비트 방식 프로토콜)-HIGH DATA LINK CONTROL)

SDLC방식과 유사한 신뢰성 높고 고속전송이 가능하다.

☞ HDLC 프레임(frame)의 구성

플래그열	→	어드레스(주소)	→	제어부	→	정보부	→	프레임검사	→	플래그열

시작                 control   DATA   FCS        끝

* FRAME - 수신측에서 하나의 정보단위로 구별할 수 있는 기본구조   (블록)

2. ISO 7 레벨 계층

(1) OSI 계층 모델 :  7 계층

- 개방형 시스템간 상호접속(Open System Interconnection)

- ISO에서 제정한 표준 네트워크 구조

* OSI 기본구성

- 개방형 시스템 - 응용프로세스간에 통신 할수 있게 함

- 응용 개체 - 응용프로세스를 개방형 시스템상의 요소로서 모델화    - 접속        - 응용 개체간을 연결하는 논리적 통신회선

- 물리매체    - 전기적인 통신매체

(2) 프로토콜의 계층구성

하위계층	1	물리계층	구조화 되지 않은 비트 스트링을 기계적, 기능적, 절차적특성을 갖는 물리적 매체를 통해 전송 프로토콜: CCITT의권고안 ,V.24 RS-232C
	2	데이타 링크계층	동기화,오류제어,흐름제어등의 물리적 링크를 통해 신뢰성 있는 정보를 전송하는 기능을 제공함 프로토콜: ISO가 표준화한 HDLC, CCITT X.25 레벨 2 HDLC의 구성요소 : 스테이션 프레임
	3	네트워크 계층	상위계층과 연결을 설정하고 관리하여 시스템을 연결하는데 필요한 데이타 전송과 교환기능을 제공함 프로토콜: CCITT의권고안 X.25 레벨 3
상위계층	4	트랜스 포트계층	단말 사이에 오류수정과 흐름제어를 수행하여 신뢰성 있고 명확한 데이타 전송을 제공함
	5	세 션 계 층	응용사이의 연결을 설정,관리,해제하는 통신에 대한 제어구조를 제공함 실체가 특성에 맞게 데이터를 교환할 수 있는 연결 서비스를 제공하고 제어기능을 수행
	6	프리젠테이션계층	데이터 구문 네트워크내에서 인식이 가능한 표준형식으로 재구성하는 기능을 수행 데이타 표현에 차이가 있는 응용프로세스들이 그 차이에 관계하지 않도록 함(표현 계층)
	7	응용계층	사용자가 OSI 환경에 접근 가능하도록 하며, 분산 정보서비스를 제공함(전자우편이나 원격작업 입력등)

(3) 국제 표준화 관련 기구

ITU-TS	국제 전기 통신 연합 위원회
ISO	국제 표준화 기구(OSI 모델을 설계)
ANSI	미국 국립 표준화 연구소
EIA	전자 공업 협회(RS-232C의 접속 규격을 개발)
FTSC	미연방 표준화 위원회
CCITT	국제 전신전화 자문위원회 CCITT X. 계열 권고안 : 공중 데이타 통신망(디지털) X.25 : 공중 패킷 교환망 표준화 (물리레벨프로토콜,프레임레벨 프로토콜,페킷레벨 프로토콜) CCITT V. 계열 권고안 : 전화망 데이타 통신(아날로그) V.25 : 자동 호출 응답 장치
IEC	국제 전기 표준 회의
IEEE	전기 전자 공학회

■ 정보 통신망

1. 정보통신망의 기본구성

1) 통신망(network)의 정의

-  두 지점간의 의사 또는 정보의 전달체계

* 정보통신망

- 전송제어순서, 소프트웨어, 하드웨어 전반에 걸쳐 표준화, 통일화함으로써 관리가 용이하고, 유연성과 확장성의 개념을 가질 수

있는 방법을 확립한 시스템

2) 통신망의 개 념     - 계층화, 논리적 통신회선, 기능분담, 표준화

3통신망의 구성요소  - 단말장치, 전송장치, 교환장치)

4) 통신망의 3대 기능  -

전달기능, 신호기능, 제어기능

5) 통신망의 기본조건  - 정확성, 신속성, 경제성, 안전성

6) 정보통신망의 기본 구성

성(STAR)형	중앙에 컴퓨터가 있고 이를 중심으로 단말기들이 1:1로 연결되어 있는 형태 중앙 집중식 시스템으로 온라인 시스템에 많이 사용 통신망 제어 프로그램 내장 종류: POINT TO POINT , MULTIPOINT
환(RING)형 루프(LOOP)형	컴퓨터와 단말기들을 서로 이웃하는 것끼리만 연결 LAN에서 가장 많이 채택 ,양방향 통신가능
트리(TREE)형 버스형	중앙에 컴퓨터가 있고 일정지역 단말기까지는 하나의 회선으로 연결시키고, 그다음 단말기는 이단말기로 부터 연장 분산처리시스템이 가능,DDP,길이짧다. mp적합
망(MESH)형	통신회선이 필요할때 마다 구성하다 보면 이런 복잡한 형태로 발전 공중 데이타 통신에서 이용 ,총길이가 가장 길다. 통신회선 장애시 다른 경로를 통하여 전송 가능(WAN)
격자형 (MATRIX형)	2차원적인 형태를 갖는 망으로 네트워크 구성이 복잡 광역통신망에 적용,특수한 분산처리에 사용

∙설치시 필요한 회선 수 : [eqn: n = { N(N-1)} over {2 }]

정보 통신망 길이 비교 : MESH > STAR > RING > TREE

전용방식	직통회선으로 연결하여 정보가 많을수록 유리한 방식
분기회선방식	하나의 회선에 다수 지점 간의 단말장치를 연결해 정보랴이 비교적 적은 경우에 유리

(7) 정보통신 시스템의 회선접속방식에 따른 분류

1. 정보 회선의 구성

지점간 회선 POINT-TO-POINT	중앙의 컴퓨터와 단말기 사이의 회선을 1대 1로 연결한 방식 전용회선을 이용하고 회선 비용이 많이 들지만 전송속도는 빠름
다지점간 공유회선 Multipoint 멀티드롭	중앙의 컴퓨터와 단말기 간에 연결된 1개의 회선 에 여러개의 단말기를 연결하는 것. polling(폴링방식)을 사용 회선 비용이 적게 들고 전송 속도는 느림 통신량이 적은 짧은 시간에만 사용하는 조회방식 (Inquiry system)에 사용
멀티라인형	컴퓨터로부터 모뎀에 연결된 다중 선로 어뎁터에 각각 의 모뎀을 가지고 있는 단말장치를 설치하여 구성
집선 방식	일정한 지역내의 다수의 터미널이 설치되어 있는 경우 지역 중심에 집선장치를 설치하여 여러대의 저속의터미널로 부터 온 데이터를 일반 집선장치에 축척한후 고속으로 컴퓨터에 전송하는방식

2. 정보 회선 교환방식

회선교환방식 (직접교환 방 식)	컴퓨터와 단말기 혹은 컴퓨터간의 교환기에 의한 통신회선을 설정하여 데이터를 교환하는방식이나 전송지연이 거의 없고 저장이 되지 않는 방식 POINT TO POINT 방식으로 연결 단말기 단말기 교환기 단말기 단말기
축적교환방식 (메시지 교환방식)	송신측과 수신측을 직접 연결하지 않고 송신측에서 데이터를 일단 컴퓨터 교환기에 축적한 다음 수신측과 연결하는 방식 축적 후 전달방식(Store and Forward) 단말기 단말기 교환기 단말기 축척 단말기
패 킷 교환방식	송신측에서 모든 메시지를 일정한 크기의 패킷으로 분해하여 전송하고 수신측에서는 이를 원래의 메시지로 조립하는 교환방식. (HOLD AND FORWARD)

□ 패킷(Packet)

- 정보메시지를 정해진 크기의 비트로 나눈 다음 정해진 형식에

맞게 만들어진 데이터 블록. 보통 1패킷당 1024Bit를 표준으로 함

메시지 교환 방식	패킷 교환 방식
.보조기억장치에 연결하여 전송 .메시지 교환 센타에 의한 전송 (메시지마다 경로가 다름) .일반메시지를 전송하며 음성 전송교환보다 비용이 저렴 .통신망에서 속도, 코드변환을 담당 .BATCH처리에 적용 .Multidrop 방식으로 방송 및 다목적지 전송 가능 .저장 후 검색 가능	.보조기억장치에 연결하여 전송 .패킷마다 경로가 다름 .단시간 전송인 경우 음성전송 교환보다 비 용이 저렴 .통신망에서 속도, 코드변환을 담당 .실시간 대화가 가능 .Multidrop 방식이 불가능 .일시적으로 저장하므로 검색이 불가능

3. 정보통신 시스템의 신뢰도

시스템의 성능요건은 시스템의 처리장치가 고장없이 주어진 부하 를 처리할수 있는가

4. 정보 통신 전송 기기

(1) 변복조기 = (모뎀,MODEM)

- 아날로그 전송회선에서 신호를 변환하는데 사용하는 신호변환기기.  디지탈 신호를 아날로그 신호로 변환(변조)하여 전송하고,

전송되어 온 아날로그 신호를 디지탈 신호로 변환(복조)하는 기기

□ D/A변환기 : 디지탈 신호를 아날로그 신호로 변환

A/D변환기 : 아날로그 신호를 디지탈 신호로 변환

DSU : 디지탈 회선에서 디지탈 신호 변환기(디지탈 서비스 유니트)

1)모뎀의분류

동기 방식	비동기식 모뎀	저속도(1200bps) 이하에서 이용 주파수편이 변조방식(FSK) 이용, 한글자씩 전송
	동기식 모뎀	중속도(2400bps) 이상에서 이용 상대위상 편이변조방식(DPSK) 이용, 블럭으로 전송
이용 대역폭	음성 이하 대역 모뎀	음성대역을 주파수 분할하여 이용 50bps속도(저속 모뎀)
	음성 대역 모뎀	음성대역을 300～3400㎐을 이용 9600bps 이하의 속도
	광대역 모뎀	48, 96, 240㎑등의 대역폭을 고속 모뎀
이용 가능 거리	선로구동기 모뎀	1마일 미만의 거리에서 100Kbps ～1Mbps의 속도로 사용
	제한거리 (단거리) 모뎀	1～2마일의 거리에서 110bps～1Mbps의 속도로 사용
	장거리 모뎀	거리의 제한 없이 일반적인 음성 급선로로 이용으로 50～16,000bps 속도로 사용
전송 속도	저속도 모뎀	300bps까지
	중속도 모뎀	1200～2400bps까지
	고속도 모뎀	4800～9600bps 혹은 그 이상
포트수	단 포트 모뎀	동기식 혹은 2400bps 이하의 속도의 모뎀
	멀티포트 모뎀	4800bps 이상의 모뎀 경우에 2, 4, 8개의 포트 내장

5. 단말에 접속하는 인터페이스

1) DTE와 DCE의 규격

DTE : 컴퓨터, 마이크로컴퓨터, 단말장치, 통신제어장치,

DCE : 모뎀, DSU, 음향결합기

2) CCITT 표준안

- DTE / DCE간에 접속을 위하여 기계적인면, 전기적인면, 기능적인면을 상호 접속 처리해 주는 접속 규격

DTE와 DCE 인터페이스에는 세종류가 있으며 CCITT, ISD, EIA 의 권고안에 따라 결정한다.-CCITT V.24  EIA RS-232C 25핀

동기/비동기 방식 시리얼 2진 방식

* 최대 입력전압, 출력전압(±25(V)

V 시리즈 인터페이스-기존 전화망을 이용한 인터페이스(아날로그)

(모뎀 인터페이스)

V.25 공중 회선을 이용한 자동 호출 및 응답장치

X 시리즈 인터페이스-데이터 통신을 위해 개발된 디지털 데이터 교환망 인터페이스(디지털)-(DSU 인터페이스)

X.25 패킷형 터미널을 위한 DCE화 DTE사이의 접속규격

I 시리즈 인터페이스-데이터정보, 음성정보나 화상정보를 통합하  여 다루는 것 종합정보 통신망(ISDN)

3) 모뎀 25핀 인터페이스

DTE / DCE간에 접속을 위하여 기계적인면, 전기적인면, 기능적 인면을 상호 접속 처리해 주는 접속 규격

CCITT V.24  EIA RS-232C 25핀

RS-232C 25핀의 기능

전기적인 접지, 데이터 송수신에 이용하는 회로, 제어회로, 타이밍회로,

6. 데이터 다중화 장비

다중화기 (Multiplexer)	몇 개의 터미널들이 하나의 통신회선을 통하여 결합된 형태로 신호를 전송하고 이를 수신측에서 다시 몇 개의 신호로 분리하 장비
주파수 분할 다중화 방식 FDM	하나의 전송로 대역폭을 몇개의 대역폭(채널)으로 분할하여 많은 단말장치들이 동시에 이용할 수 있도록 한 방식. - 채널간의 상호간섭을 막기 위해 보호지역(guard band) 이 필요. 아날로그 전송에 사용 최고속도1200BAUD - 모뎀이 필요 없으므로 비용이 저렴 - CATV에서 사용
시분할 다중화 방식 TDM	한전송로의 데이터 전송을 일정한 시간폭을 나누어 분배 하므로 고속전송이 가능 디지털 전송에 사용, PTP
	동기식 STDM	하나의 전송로 대역폭을 시간슬롯으로 나누어 정적인 방법으로 각채널에 할당함으로써 몇개의 채널들이 하나의 전송로를 분할하여 사용할 수 있도록 한 방식 즉 한꺼번에 미리 정해진 블록만큼 데이타를 전송,고속전송,비트식과 문자식
	비동기식 ATDM	실제로 데이타를 보낼 단말기에만 동적으로 각 채널에 시간슬롯을 할당하는 방식 즉 한번에 한 글자씩 전송
역다중화기	두 개의 음성 대역폭을 이용, 광대역 에서 사용
집중화기Concentrate	저속장치가 빠른 속도로 회선을 공유할수 있게 해주는 기기 콘센트 레이터와 멀티플렉서이 차이점 - 멜티플레서는 전송속도가 같지만 콘센트레이터는 다르다.
지능 다중화기	마이크로 프로세서를 이용하여 실재로 보낼 데이터가 있는 터미널에만 시간폭 할당 전송효율이 높다 각종 제어 기능이 제공 된다.
광대역 다중화기	서로 다른 속도이 동기식 데이터를 묶어서 광대역으로 전송 (정확한 동기유지를 위해 별도의 채널필요)

1. 뉴미디어

뉴미디어(new media)

TV나 전화등의 전달매체에 고도로 발달된 전자 통신기술을 결합시켜   새롭게 개발한  미디어

특징) 비동시성 쌍방향 통신 기능 서비스

1) 뉴미디어 변천과정

활자 미디어 (신문,잡지,서적) → 전파 미디어 (전신,전화,라디오)      → 영상 미디어(TV) → 정보통신 매체 (컴퓨터와 결합,테이터통신)

2. 뉴미디어의 분류

방송계 뉴미디어   : 텔레텍스트(TV를 이용한 영상정보 서비스)

통신계 뉴미디어   : 화상응답 시스템, CATV, CCTV, 비디오텍스

LAN, VAN, 화상통신회의

패키지계 뉴미디어 : 광 디스크, 비디오 디스크, 오디오 디스크

1) 방송계 뉴미디어

텔레텍스트 (Teletext)	텔레비젼을 사용하여 정보를 서비스하는 방식 으로서 공간파를 이용하여 문자와 화상신호를 전송하는 방법 즉 뉴스나 일기예보 빠르다, 전송로의 특성이 나쁨
HDTV	고품위 TV
CATV (유선방송)	자체제작프로,중계프로,지역의공지사항,기타 필요한 정보등을 TV체널로 상호 제공하는 지역적 데이타통신 주요 구성요소 : 헤드앤드(증폭기,컨버터,변조기 결합 기등으로 구성) CCTV (폐회로 텔레비젼) : 특정자 상호간을 연결한 TV에 의한 통신 ,특정프로그램 제공 교육용,의료용...

펙시 밀리	종이에 쓰여진 문자나그림을 화상정보로 분해하여 전기적 신호로 바꾸어 전송하여 수신측에서는 원화와 같은 화상을 얻어지는 방식 구성요소 주사(그림을 화소로 변환) ,광전변환(화소를 전류로 변환) ,전광변환(전류를 다시 화소로 변환) 팩시밀리의 발전 단계 G1팩시밀리 : 최초로 권고한 방식의 팩시밀리 G2팩시밀리 : G1팩시밀리의 전송시간을 개선 아날로그 방식용 G3팩시밀리 : 모뎀을 이용한 디지털 팩시밀리 G4팩시밀리 : ISDN용 고속정보 전송 및 고압축 부호 화 방식의 팩시밀리
정지화 방송	방송 프로그램을 정지화상에 한정 시키고 화상을 1화면에 1회만 전송하므로 전송효율을 비약적으로 높인 전송방식
TV 위성방송	정지 궤도상의 방송위성을 통한 방송으로 수신자는 파라볼라 안테나 사용하여 수신하며 다른나라의 방송도 선명한 화상으로 수신

2) 통신계 뉴미디어

① 근거리 통신망(LAN;Local Area Network)

- 동일건물 또는 동일지역내에 설치되어 있는 컴퓨터와 터미널을

유기적으로 결합시킨 시스템

1) 특징  - 광대역 전송매체의 사용으로 고속통신이 가능

- 에러율이 낮음,   - 경로선택이 필요 없음

2) LAN의 통신망의 형태  - 링형

②) 부가가치 통신망(VAN)

- 불특정 다수를 상대로 하는 통신서비스

- 회선을 직접 보유하거나 통신사업자의 회선을 임차 또는 이용하  여 단순한 전송기능 이상의 부가가치(정보의 축적, 가공, 처리)를  부여한 음성 또는 데이터 정보를 제공하는 서비스망

- VAN의 기능 : 정보전송,  정보교환,  통신처리,  정보처리기능

③ 종합정보 통신망(ISDN)

- 음성 및 비음성(데이터, 화상 등)의 다양한 서비스를 하나의 디지털 통신망을 통하여 종합적으로 제공할 수 있는 통신 시스템

* ISDN이 제공하는 서비스(telecommunication service)

베어러 서비스	데이터를 변형하지 않고 그대로 전달만 해주는 서비스 (음성,비디오,오디오)
텔레 서비스	전달기능외에 정보의 처리 과정이 추가되는 서비스
부가 서비스	기본 서비스에 추가된 새로운 서비스 기능

④ 화상 응답 시스템(VRS)

-TV수상기와 전용 키보드를 단말로 하고 이들 단말과 화상 음성        파일를 가진 센터 사이를 접속하여 이용자의 요구에 따라             개별적으로 제공해주는 시스템

⑤ 화상통신회의(Teleconference)

서로 떨어진 지점에 있는 회의실 상호간을 영상 및 음성            통신회선으로 연결해 회의 참가자가 화면을 보면서 회의를 할       수 있는 서비스 시스템

⑥ 비디오텍스(뷰 데이터)

TV와 전화회선을 이용하여 사용자가 원하는 정보를 제공하는         양방향 통신기능을 갖는 대화형 화상 정보 서비스 시스템

(데이콤의 천리안,pc통신의 하이텔등..)

화면 전송 속도 느림, 전송로의 특성이 좋음,양방향

⑦ 텔레 텍스(기록통신)

워드프로세서기능 + 통신기능 ( 메모리를 내장)

텔레텍스 서비스 (전이중, 빠르다)

문서준비,문서전송,문서출력,통신망내의 부가기능

⑧ 텔 렉 스(가입전신)

가입자 상호간에서 텔레프린터를 사용하여 통신할수 있는 전신서비     스로서 가입전신이라고도 한다.(자동인쇄전신기교환서비스)

⑨ 전 자 사 서 함

가입자가 자신에게 배정된 전자 우편함에서 다른곳에서 온            편지등의 내용이 들어있으면 찾아 보도록 해주는 시스템

메시지 교  환 시 스 템

사용자가 단말기로 메세지를 전송하면 중앙의 컴퓨터는 각 단말기에서 보내온 메시지들을 지역별로 분류하여 목적지로 전송한다

3) 패키지계 뉴미디어

광디스크	일반 플로피디스크의 테이프의 용량 한계를 극복, 영구보존 가능
컴팩트 디스크	디지털 기술과 레이저 디스크의 융합
비디오 디스크 (VD)	음성과 영상을 디스크상에 기록하고 재생
VTR	텔레비젼의 영상 신호와 음성 신호를 자기테이프상 에 기록∙재생하는 시스템

3. 멀티 미디어

두가지 이상의 매체를 이용한 효과적인 정보전달

구성요소)

입출력장치, 처리장치, 저장장치, 압축, 복원장치, 오디오․비디오      캡쳐장치(아날로그 음신호를 디지털 파일로 변환하는 보드)

1. 전기 기초 이론

(1) 직류와 교류의 개념

직류	전류의 크기나 방향이 일정한 전기(건전지)
교류	전류의 크기와 방향이 주기적으로 변하는 전기 (전기)
맥류	전류의 방향은 일정하나 크기가 변하는 전기 (전화)

(2) 전지의 종류

1차 전지	재충전하여 사용할 수 없는 전지로 1.5[V]의 기전력을 가짐(건전지)
2차 전지	재충전하여 사용 가능한 전지로 2[V]의 기전력을 가짐 (납축전지, 알칼리축전지, 에디슨축전지 등)

(3) 쿨럼과 암페어

쿨럼	전자의 단위 -전자의 단위는 측정하여 셀수 있으며 사용하는 UNIT는 쿨럼이다 1쿨럼 - 6.28 ×108개의 전자수
암페어	전류의 세기 단위 1암페어(A)=1초동안 1쿨럼의 전기량이 이동하는 것

(4) 전지의 접속

직렬 연결	.n개의 전지를 직렬로 연결하면 전력은 전지의 n배가 됨 내부저항도 n배가 되나, 용량은 1개때와 같음 .기전력 E[V], 내부저항 r[Ω]인 전지 n개를 직렬로 접속하고 저항 R[Ω]을 연결하면 nE 기전력․n I = --------□□[A] 전류= □□□□□□□□□□□□□□ R + nr 저항 + 내부저항․n
병렬 연결	.m개의 전지를 병렬로 연결하면 기전력은 전지 1개때와 같고 내부저항만 전지수에 반비례라여 감소하므로 전류가 증가됨으로 전지를 오래 사용할 수 있음 E 기전력 I = □□□□□□ [A] 전류= □□□□□□□□□□□□□□- r 저항 + 내부저항 R + - □□□□□□□□ m m
직병렬연 결	nE 기전력․n I = -------- [A] 전류= □□□□□□□□□□□□□□ nr 저항 + 내부저항․n R + -- □□□□□□□□□□□□ m m

2. 전압, 전류, 저항

전압 (V)	전류가 회로의 두 점사이를 이 동할때 발생하는 에너지의 차 (전위의 차이)	W 전력량 V= - Q 전기량	Ｖ (볼트)
전류 (I)	단위 시간내 이동한 전기량	Q 이동한 전기량(C) I= - t 시간	Α (암페어)
저항 (R)	전류의 흐름을 방해하는 성질	L 도체의길이 R= - S 단 면적	Ω (옴)

☞ 전위        : 전기적인 높이의 차이

☞ 전류의 세기 : 어느 일정시간 동안  회로에 통과하는 전하량

(전기량) - 단위는 A

☞ 기전력      : 연속적으로 전류를 흘려 줄 수 있는 전압의 힘

1) 옴(ohm)의 법칙

: 전류는 전압에 비례하고 저항에 반비례한다.

I : 전류 V : 전압 R : 저항

Ｖ               Ｖ

Ｉ＝－ [Α]      Ｒ＝－[Ω]      Ｖ＝ＩＲ[Ｖ]

Ｒ               Ｉ

2) 도전도(컨덕턴스) : 저항의 역수로서 전류가 흐르기 쉬운 정도

단위 ℧

모우(Mho)[ ℧ ]= [eqn: 1 over R]

3) 저항의 접속

직렬접속	전류는 일정하고 전압은 분배됨 .합성저항 : R0 = R1 + R2 + R3 = nR (합성저항은 각각의 저항을 합친 것과 같음) .합성전압 : V0 = V1 + V2 = IR1 +IR2
병렬접속	전압은 일정하고 전류는 분배됨 .합성저항 : 1 R R0 = ---------- = □□□□ 1 1 m - + - R1 R2

4) 카르히호프의 법칙

제1법칙 (전류평형의 법칙)	접속점에 흘러 들어오는 전류의 합과 흘러나가는 전류의 합은 같다. (즉, 들어오고 나가는 전류의 대수의 합은 0 이다)
제2법칙 (전압평형의 법칙)	전류와 저항과의 곱의 대수의 합은 모든 기전력의 대수총합과 같다.

3. 전력과 열량

(1) 전력

전 력 (P)	1초동안에 전기가 한 일의 양 W V2 P = - = IV = I2R = -- t R	Ｗ (와트)
전력량 (W)	t초 동안에 전기가 한 일(에너지) W = I2Rt = Pt	Ｗs, Ｗh, kＷh

(2) 열량

1) 쥴의 법칙

저항체에 흐르는 전류에 의해서 발생하는 열량을 표시

: 전류가 저항에 흐를때 발생하는 열은 전선의 저항과 흐르는 시       간및 전류의 제곱에 비례한다.

(저항과 온도는 비례한다.)

H = I2Rt [J] = 0.24I2Rt [cal]      * 1[J]=0..24[cal]

I=전류 T=시간 R=저항

4. 주파수와 파형

1) 주파수(f)

F = 1 / t

t = 1 / F

: 단위시간에 되풀이되는 변화의 수 단위는 [㎐]

2) 교류의 크기 표시

: 순시치    [eqn: v= Vm sin(wt+ phi )[V]]

: 평균치 [eqn: Va=Vm TIMES 2 over pi]

: 실효치  [eqn: Vrms=Vm TIMES 1 over sqrt 2]

	단위	표시	공식
전압 = 기전력 = 전위차	Volt [V]		[eqn: V= {W} over {Q }]
전류	Ampere [A]		[eqn: I= { Q} over {t }]
저항	Ohm [Ω]		[eqn: R= { V} over {I }]
콘덕턴스	Mho [℧]		[eqn: G= { 1} over {R }]
전하량 = 전기량 = 정전용량	[C]		[eqn: Q=C․V]
전력	J/sec [W]		[eqn: P= { {V}^{2 } } over {R }=I․V]
전력량 = 일한양 = 열량(H)	Joule [J]		[eqn: W(H)=P․t] [eqn: W={I}^{2}․R․t]
cal계산 = 0.24×[eqn: {I}^{2}․R․t] (cal)

◁ 합성저항

직렬 [eqn: R{}_{0} =R { }_{1 } + R{ }_{2 } +...+R { }_{n}]

분배전압[eqn: {V}_{1}={{R}_{1}} over { {R}_{0}}×V],	전류균일, 전력분배

병렬[eqn: {R}_{0}= { {R }_{1} {R }_{2} {R }_{3} } over { {R }_{1 } {R }_{2 }+ {R }_{1} {R }_{3}+ {R }_{2 } {R }_{3 }}]

분배전류[eqn: {I}_{1}= {{R }_{2}} over { {R }_{1}+{ R}_{2 }… { R}_{n } }×I], 전압균일

◁ 콘덴서 (표시 : [eqn: DASHV ASSERT])

직렬 [eqn: {C }_{0}= {{C }_{1} {C }_{2} {C }_{3} } over { {C }_{1 } { C}_{2 }+ {C }_{1} {C }_{3}+ {C }_{2 } {C }_{3 }}]

병렬 [eqn: {C}_{0} = {C }_{1 } + {C }_{2 } +…+ {C }_{n}]

◁ 휘스톤 브릿지 회로

0.5[Ω]～[eqn: {10 }^{5 }][Ω]의 중저항측정에 사용

G=0 일 때, PR = QX (대각선의 곱)

◁ 키르히호프

제 1법칙 : 전류평형

[eqn: SUM I=0]  [eqn: ( {I }_{1 }+ {I }_{3 } = {I }_{2 } + {I }_{4 } + {I }_{5 } )]

제 2법칙 : 전압평형

[eqn: SUM IR= SUM V]  [eqn: ( {IR }_{1 } + {IR }_{2 } = {V }_{1 } + {V }_{2 } )]

◁ 주파수 (F)

주기 또는 Cycle

기본주파수 (우리나라) : 60Hz

공식 : F = [eqn: {1} over {T}] = 0.02(sec)

길이 = [eqn: {빛의 속도 } over {F }] [ 빛의 속도 : 3×[eqn: {10}^{8}]]

순시값 : 전압이 순간순간 변하는 값

최대값(=진폭) : Vm = [eqn: SQRT {2}]ㆍV

V  = VmㆍSinωㆍｔ

◁ 단말기 (Terminal) : 인간과 컴퓨터간의 인터페이스 장치

기능 □□□ 입출력기능   □□□ 입력변환

□                □□ 출력변환

□□ 전송제어기능 □□□ 입출력제어

□                □□ 송수신제어

□                □□ 에러제어

□□ 기억기능     □□□ Buffer 기능

◎ 표시기능(VDT) → 음극선관, LCD, 플라즈마

분류

□□  일반적 : 음극선관, 전용단말장치, 복합단말장치,

□           자기기록장치, 프린터

□□ 프로그램 有/無

□   □□ 더미형(Dummy)       : 프로그램 ×, 기억×

□   □□ 지능형(Intellegent) : 프로그램 ◁,

□□ 기억장치의 有/無

□□ 인터랙티브 ( Interactive Treminal )

□□ 리모트 배치 ( Remote Batch Terminal )

연결방식

□□ Point-To-Point ( PTP )

□  =. 중앙컴퓨터와 단말기 간 1:1

□  =. 더미형에 많이 이용

□□ Multi Point ( MP ) (= Multi Drop)

=. 하나의 통신회선에 여러개 지능형 단말기 연결

=. 전용회선과 Bufferr기능이 필요

=. Polling 기능이 필요

=. FDM방식이 필요

◁ 교환기

기계식

전자식 : AXE-10(우리나라기종)

◁ 전신부호의 종류

모르스부호 : 장점의 길이는 단점의 3배

현파부호   : 장점(정전류 ㊉)의 길이와

단점(부전류 ㊀) 의 길이가 같다

해저케이블에 많이 사용

인쇄전신부호

자동오자정정부호 ( ARQ )

데이터부호

◁ 접속규격

ISO(국제표준기구), ITU(국제전기통신연합), EIA(미국

전자공업협회)등에서 DTE와 DCE간에 표준화 제정, 권고

ITU-TS(구 CCITT) 권고안

□□ V계열 : Analog Data전송, PSTN □ V.24

□□ X계열 : Digital Data전송, PSDN □ X.24 X.25

RS-232C V.24 ( EIA에서 개발 )

□□ 2번 (TD)  : 송신데이타      : Transmit Data

□□ 3번 (RD)  : 수신데이타      : Receive Data

◎ RS 표시등이 ON일때 : DTE로부터 RTS를 받아 송신준비중임을 알린다

◁ □□ 다중화기 (Multiplexor) : 다수의 신호를 하나의

□   □           신호로 또는 하나의 신호를 다수로

□   □□ FDM (주파수분할)   : 병렬 변환 방식

□   □□ TDM (시분할)       : 직렬 변환 방식

□   □□ 역 다중화기 : 두개의 음성대역폭으로 광대역에서

□   □□ 광대역 다중화기

□   ◎ 바이프렉서 (Biplexor)

□   ◎ 트렌스 멀티플렉서 (Trains-Multiplexor)

□                        : TDM과 PDM을 접속

□   ◎ BG (Base Group)  : 음성채널 12개 묶어 다중화처리

□   ◎ SG (Super Group) : BG 5개를 묶음

□   ◎ MG (Master Group) : BG 25개 묶음

□□ 집중화기 (Concentrator)

□       : 다수의 신호를 다수의 신호로

□□ 라인교환 (Line Switching)

□□ 전문교환 (Message Switching)

□   : 단말기에서 질문하면 읍답하는 교환방식

□□ 패킷교환 (Packet Switching)

◁ 팩시밀리

-. PCM 방식사용        -. 화소를 분해, 주사한다

-. 폴링(Polling)기능   -. 부재중 수신기능

-. PCM 복조방식

송신주사 수신주사 ↓ ↓ 송신화상 → 광전변화 → 전송로 → 기록(전광)전환 → 수신화상 ◎ 모사전신 : 송신주사, 수신주사
G1 : 6분 ┐Analog신호 ┐PSTN망 G2 : 3분 ┘ │ G3 : 1분 ┐ ┘ G4 : 5초 ┘Digital신호 - PSDN망	◎ G3를 가장많이 사용 ◎ PC-FAX : PSTN에서 PC를이용한

통화전류 → 표본화 → 양자화 → 부호화 → 복호화

◁ 신호 변환기 종류

□□ 변복조기 (MODEM)

□  -. Analog 전송로에서 전송時

□  -. 왜곡(잡음)을 없애기 위해

□     ├ 변조 : Digital → Analog

□     ├ 복조 : Alalog → Digital

□     └ 테스트기능 □□□ Digital Loop

□                    □□ Analog Loop

□                    □□ 원격(Remote) Loop

□  ◎ Dial-Up Modem : 교환기를 통한 PC통신 시스템

□□ 코덱 (Codec)

□  ├ 부호기 (Coder)   : Alalog → Digital

□  └ 복호기 (Decoder) : Digital → Analog

□□ DSU (Digital Service Unit)

-. Digital 전송로에서 전송時

-. 원거리 전송시 전송로 중간 중간에 재생기 설치

◁ 신호 변환방식

□□ 주파수분할(FDM) : 병렬 방식

□   -. AM(단일측대파-SSE-통신에 이용), FM, PM

□   -. 가드밴드(완충)가 필요

□□ 시분할(TDM)     : 직렬 방식

□□ Analog방식 : PAM, PDM

□   □□ PAM ( 진폭변조 )

□   □□ PDM ( 위상변조)

□□ Digital방식

□□ FSK (주파수편이변조)

□      : 2400BPS이하, 비동기형 모뎀

□□ PSK (위상편이변조)

□      : 2400BPS이상, 동기형 모뎀

□□ PCM (펄스부호변조) : 가장 적합한 방식

□□ 단점 : PCM 고유잡음(누화)

□         점유주파수의 폭이 크다

□□ 장점 : 잡음(누화)에 강함

□         전송레벨의 변동이 없다

□□ 표본화  = 기본 × 2 = 8KHz

□□ 1프래임 = 24ch = 193 bits

= 125㎲ ( 1ch = 5.2㎲ )

□ 멀티포트 모뎀 : MODEM과 Multiplexor의 결합형태

◁ 사무자동화 ( OA : Office Automation )

-. 업무형태

=. 계수(수치)처리

=. 비계수처리 : 워드, 텔렉스등

-. 요인

=. 사회적, 경제적	=. 기술적

-. 기대효과

=. 양적   : 시간, 인력, 공간

=. 질적   : 서비스증진, 품질증진, 근무의욕증진

=. 궁극적 : 최적화된 사무시스템 구축으로

조직의 경쟁력, 생산력 증진

-. 종류

=. 단말기 ( Terminal )

=. 워크스테이션 ( Workstation ) : CPU 내장

=. 디지타이저 ( Digitizer ) : Tablet(좌표 데이터를

주기 위한 기구)위에서 그림, 챠트, 설계도면을

엮어 디지털화 해 데이터 입력

=. COM ( Computer Output Microfilm ) : 문자, 도형을

변환하여 마이크로 필름에 기록하는 장치

=. CAR : 컴퓨터로 마이크로 필름의 정보검색 장치

=. CAD ( Computer Aided Design )

=. CAM ( Computer Aided Manufacturing )

: 컴퓨터 공정제어 Program

=. Keyphone : 다기능 전화기

-. 가술

=. 입력기술        =. 출력기술        =. 통신기술

=. 정보처리기술    =. 정보축적 및 검색기술

-. 워드프로세서 ( Wordprocessor )

=. 기능

≡. 입력   ≡. 인쇄     ≡. 기억  ≡. 편집, 교정

=. 작업형태

≡.클로즈 ( Close ) : 전담자

≡.오픈 ( Open )    : 가장 바람직

≡.세미 클로즈 ( Semi Close ) : 특정자만

≡.세미 오픈 ( Semi Open )    : 주 조작자

-. MIS ( 경영정보시스템 ) : 종합적 기계화

◁ 컴퓨터실 환경기준

-. 입력전원   : 단상 3선 50[Hz] 220[V]

또는 60[Hz] 208[V]

-. 정격전압   : ±10[％]

-. 정격주파수 : ±0.5[Hz]    ◎ 전산실 혼경조건

-. 온도       : 21±2[℃]         16～28[℃]

-. 상대습도   : 50±10[％]        40～70[%]

◁ VDT ( Video Display Terminal )

: 시각정보를 표시하는 영상표시장치의 총칭

-. 표준작업시간 : 1시간에 50분 작업 10～15분 휴식

1주일에 5일 작업, 1일 4～5시간 작업

-. 관리 : 눈과 화면은 45～50[Cm]

-. 표시화면의 밝기 : 500룩스 이하

◁ 바이러스 ( Virus )

-. 분류

=. Worm (벌레) : 타시스템 영향 ×, 감염 ×, 자신복사

=. Computer    : 타시스템 영향 ◁, 감염 ◁, 악성

=. 트로이 목마 : 타시스템 영향 ×, 감염 ×, 복제 ×

파일파괴 ◁

-. 종류

=. 예루살렘 (이스라엘) : 13일 금요일     □□

=. 미켈란젤로          : 3월 6일          □ 시한폭탄

=. 폭풍 (Storm)        : 3월 3일          □ 바이러스

=. 1701, 1704          : 88년 10월～12월 □□

=. 양파 바이러스

=. LBC 바이러스        : 국산 바이러스

=. 일요일 바이러스

-. 백신

=. V3 : 안철수 □□ 옵션 : /A-모든화일

=. TV : 임형택 □□        /E-실행화일만  /N-자동치료

=. SCAN(검사), CLEAN(치료)

≡. 미국산

≡. 옵션 : /A - 모든화일     /E - 선택된 파일만

/M - 여러개의 플로피 디스크

-. 예방법

=. 쓰기 방지탭         =. 백신으로 주기적인 검사

=. 날짜변경            =. 깨끗한 도스와 백신 준비

=. Backup의 생활화     =. NDD, DISKFIX 사용

=. 통신으로 구한 자료는 항상 검사

=. System File의 속성을 읽기전용으로 바꾼다

◁ 전기통신 : 유선, 무선, 광선등 전자적 방식에 의한 부호,

문언, 음향, 영상등을 송/수신하는 통신

◁ 전기통신설비    : 기계, 기구, 선로등의 전기적 설비 및

전기통신역무에 제공하기 위한 설비일체

◁ 전기통신 기자재 : 전기통신설비를 이용하는 장치, 기기,

부품 또는 선조

◁ 전기통신망      : 계통적, 유기적으로 연결, 구성된

전기통신설비의 집합체

◁ 전기통신 사업법의 목적

-. 사업운영을 적정하게      -. 사업의 건전한 발전

-. 이용자의 편의 도모       -. 공공복리 증진

◁ 전기통신 기본법의 목적

-. 기본적인 사항            -. 효율적 관리

-. 발전촉진	-. 공공복리증진

◁ 전기통신 기본계획 수립

-. 이용효율화에 관한 사항   -. 질서유지에 관한 사항

-. 사업에 관한 사항         -. 설비에 관한 사항

-. 기술진흥에 관한 사항

◁ 전기통신사업자의 의무

-. 기간통신사업자의 이용약관 사전승인의 의무

-. 행정명령시 이용약관 변경의 의무

-. 부가통신사업자의 이용약관 사전신고의 의무

-. 전기통신사업자의 이용약관비치 및 게시의 의무

◁ 전기통신 이용자의 의무

-. 선량한 관리자의 주의를 다함

-. 기간통신사업자의 승인 없이 규정에 의한 전기통신설비

를 이동, 철거, 변경, 분해 또는 다른 선조기기등에

연결금지 (단, 전쟁 천재지변등의 사태시 설비보호의

목적시 제외)

-. 기간통신사업자의 전기통신설비를 망실, 훼손시 보충,

수리, 공사에 소요되는 경비 부담

-. 규정을 위반하여 증거보존의 목적으로 철거, 보관에

응한다

-. 이용상태 정검시, 자료제출의 의무와 과계 직원의

검사에 응한다

◁ 중요한 전기통신설비

-. 국제통신설비            -. 시외통신설비

-. 무선통신설비

-. 사업자별 최초통신방식이 적용되는 시설

◁ 전기통신사업자 분류

-. 기간통신사업자 : 허가

-. 부가통신사업자 : 신고

-. 특정(별정)통신사업자 : 등록

◁ 시작품 연구과제 지정순서

1. 당해 연구과제 제안자

2. 당해 연구과제와 유사안 내용의 연구를 성공적으로

수행실적이 있는자

◁ 형식승인취소

-. 허위 또는 부정한 방법으로 신청한 경우

-. 전기통신기자재가 기술기준에 부접한 경우

-. 형식승인 표시를 하지 않거나 허위로 한 경우

◁ 저주파     :  300Hz 미만

◁ 음성주파수 :  300Hz～3400Hz

◁ 고주파     : 3400Hz 이상

◁ 가청주파수 :   16Hz～20KHz

◁ 불요전자파 :  10KHz～3GHz

: 무선주파수 대역내에서 발생되는 전자기적 에너지로 통신기능에 장애를주는 전자파

◁ 저압	: DC 750V이하, AC 600V이하

◁ 고압	: DC 750V이상, AC 600V～7000V

◁ 특별고압	: AC 7000V이상

◁ 회선 : 계통적 통신망

◁ 선로 : 실질적 통신망

◁ 경미한 공사

-. 단말기설치 증설공사

-. 자가 유지, 보수공사

-. 간이무선국 개설공사

-. 실험국 개설공사

-. 무선통신설비의 변경, 이전공사

-. 연면적 660m²이하의 공사

-. 인입선 국선 4회선이하의 공사

-. 군/경찰의 긴급공사

◁ 토지의 일시사용

-. 6개월이내 (공고 : 2주간)

-. 소유 또는 점유자에게 사용목적과 기간을 통지후,

허락을 받는다

◁ 원상회복의 의무

-. 기간통신사업자는 토지 등의 사용이 끝나거나, 전기

통신업무에 필요가 없는 경우, 당해 원상으로 복구

해야 한다.  원상회복이 어려운 경우, 정당한

보상을 한다

◁ 장애물제거

-. 소유 또는 점유자에게 이전, 개조, 수리등의 조치를

요구를 가능

-. 식물이 장해를 줄 경우 식물 재거를 요구 가능

-. 소유 또는 점유자가 응하지 않을 경우 통자후 벌채,

이식을 할수 있다

◁ 수저선로의 보호

-. 선로의 보호를 위해 보호구역신청이 가능

-. 보호구역 승인시 고지, 표지, 부표의 위치등을 고시

-. 선박의 계류, 어로작업, 수산물채취 불가능

◁ 벌칙

-. 설비손괴	: 5년 5000만원

-. 직무유기	: 3년 3000만원

-. 공사방해	: 3년 3000만원

(측량, 건설, 감시등의 거부)

-. 사업독점권 침해	: 3년 3000만원

-. 비밀침해

=. 종사자	: 5년 5000만원

=. 비종사자	: 3년 3000만원

-. 허위통신

=. 공익 □□ 종사자	: 10년    1억원

□□ 비종사	:  5년 5000만원

=. 사익 □□ 종사자	:  5년 5000만원

□□ 비종사	:  3년 3000만원

=. 전신환의 죄	: 10년    1억원

-. 자가통신설비 위반	:  3년 3000만원

=. 허가없이 설치한 자    =. 신고없이 설치한 자

=. 공동설치한 자         =. 국제간 통신

-. 목적외 사용	: 1년 1000만원

=. 통신설비로 타 시설과 접속시

=. 사용정지, 제조, 수리등의 명령위반

◁ 손실보상 :

-. 타인에게 손실을 입혔을 때

-. 토지등의 일시사용(6개월이내), 출입, 장애물제거,

원상회복의무

◁ 실비보상

-. 자가통신설비로 공중전기통신설비 또는 다른 유선통신

설비와의 접속시에 든 비용

-. 무선국 개설시 교통기관사용에 든 비용

◁ 손해배상

-. 전기통신역무의 전부 또는 일부를 제공받지 못한 경우

-. 계약자의 책임없이 48시간이상 사용못한 경우

-. 배상액 : 요금의 3배

-. 청구기간 : 6개월 이내

-. 이의신청 : 사유발생 1개월 이내

◁ 교환설비

-. 교환기와 부대시설

◁ 전송설비

-. 송/수신하는 설비

-. 중계장치, 분배장치 및 부대시설

◁ 선로설비

-. 전주, 관로, 맨홀 및 부대시설

◁ 전원설비

-. 통신용 전원을 공급하기 위한 설비

-. 정류기, 축전기, 발전기등

◁ 정보통신 : 유선, 무선, 광선등 전자적 방식에 의한 부호,

문언, 음향, 영상등을 전자계산기로 송/수신

하는 통신

◁ 정보화 촉진 기본법 목적

-. 전산망의 개발보급과 이용등을 촉진

-. 정보화사회 기반조성

-. 국민 생활의 향상

-. 공공복리증진

◁ 정보화 촉진 기본계획 수립

-. 정통부장관이 관계 중앙행정기관별 부문계획을

종합하여 수립 (정보화 추진위원회의 심의 - 국무총리下)

◁ 역무제공

-. 종류

=. 검색역무      =. 처리역무 (수집, 가공, 처리)

-. 의무

=. 정당한 사유 없이 거부할 수 없다 (직무유기죄)

=. 업무시 신속, 정확, 공평

□ 보안요소 : 신속, 정확, 안전

=. 요금은 공평, 저렴하게 제공

◁ 정보통신회선

-. 공중회선

-. 자가회선

-. 계약의 종류

=. 일반교환회선 : 전화, 전신등

=. 정보교환회선 : 정보통신설비

=. 특정통신회선 : 일반교환회선이외의 회선

◁ 정보통신기기의 통신속도 허용편차 :  ±0.1%

◁ 변복조장치의 통신속도 허용편차   : ±0.01%

◁ 정보통신 전송기준의 척도 3가지

-. 비트오율   -. 블록오율 (511비트)  -. 전신왜율

◁ 정보통신 속도의 단위 - baud, bps (bit/sec)

◁ 전산실 및 통제센타의 환경조건

-. 온도 : 16。～ 28。      -. 습도 : 40% ～ 70%

◁ 정보통신설비의 분계점

-. 설치와 보전에 관한 책임의 한계를 명확위해

◁ 통신규약 (프로토콜)

-. 전기통신사업자가 공시

-. 전산망기기간 통신신호의 순서 및 절차등에 관한 약속

◁ 일반통신회선의 상호접속

-. 일반통신회선 상호간

-. 일반통신회선과 특정통신회선

-. 일반통신회선과 자가통신설비

◁ 단독전용 : 동일인이 사용

◁ 공동전용 : 2인 이상이 사용

-. 공동전용 사용이 가능한 경우

=. 국가기관 상호간

=. 지방 자치단체 상호간

=. 정부 투자기관 상호간 (한국은행등)

=. 정부 출연 연구기관 상호간

=. 업무상 긴밀한 관계자로 정동부장관의 기준적합자

◁ 단기전용 : 30일 이하 매일 24시간

◁ 장기전용 : 30일 이상 매일 24시간

◁ 시간전용 : 1일중 일정시간동안에 사용

◁ 시내전용

◁ 시외전용

◁ 국제전용

□ 전신급전용, 부호급전용, 전화급전용, 방송중계전용,

광대역 전용, TV방송중계전용, 무선설비전용

◁ 특정통신회선의 공동사용의 청약범위

-. 국가기관 상호간

-. 지방 자치단체 상호간

-. 정부 투자기관 상호간 (한국은행등)

-. 정부 출연 연구기관 상호간

-. 업무상 긴밀한 관계자로 정동부장관의 기준 적합자

◁ 정보통신회선 사용의 계약의 승낙제한 (□ 사용제한)

-. 기술상 지장이 있는 경우

-. 설비의 여유가 없는 경우

-. 공공복리를 침해할 우려가 있는 경우

-. 공사가 공중통신업무에 지장이 있을 경우

◁ 전산망 : 정보를 처리, 보관, 전송하는 정보통신체제

◁ 전산망 시책 : 개발보급, 이용촉진, 안정적 관리, 운영을

통해 정보화 사회기반조성

◁ 전산망 관련 기술기준

-. 목적 : 기술 및 기기의 호환성과 연동성을 확보

-. 제정 : 기술 및 기기의 호환성, 연동성과 전산망의

안전성, 신뢰성 확보

◁ 전산망 보급과 이용촉진에 관한 법률의 목적

-. 전산망의 개발보급과 이용등을 촉진

-. 전산망의 안정적 관리, 운영

-. 정보화 사회의 기반조성

-. 국민생활의 향상과 공공복리증진

◁ 전산망 사업자의 의무

-. 국가의 안전을 위태롭게 하는 행위금지

-. 공공의 안녕질서 및 미풍양속을 해치는 행위금지

-. 국가경제질서파괴, 경제발전에 위해로운 행위금지

-. 범죄행위 또는 다른 법률로서 금하는 행위금지

■ 국내 및 국제 정보 통신 서비스 제공과

이용 조건 에 관한 사항

(1) 국내 서비스

정보은행 서비스	천 리 안 Ⅰ하이텔과 동일한 것으로 ㈜데이콤 천 리 안 Ⅱ국내의 종합 정보 은행 서비스
전자 사서함	대용량 컴퓨터 내에 가입자 전용의 사서함을 할당한후 이를 통해 메시지를작성하고 저장, 전송 HINET-P망에서 제공하는 선택화면에 따라 각종 정보를 찾아보는 서비스 ㈜한국 PC통신에서 제공
HITEL-POP 서 비 스	일반전화망과 데이터망에 PC나 하이텔 단말기를 접속하여 가입자 상호간 정보교환과 편지의 송수신 동호회 및 온라인 대화 등을 할 수 있는 서비스
KT-Mail 서비스	HITEL-POP의 모든 서비스외의 타미디어와의 변환 (FAX,TLX,음성)과 폐쇄이용자 그룹 기능이 추가된 서비스
일반데이터 교 환 회 선 HINET-P	각종 정보를 가장 융통성 있게 전송할 수 있는 패킷교환방식의 고품질 데이터 통신망 서비스

공중기업 통신망 KT-COLAN	일반전화회선에 음성,데이터 다중화 장치를 부착하 여 공중망을 자가 전산망처럼 사용할 수 있도록 하는 데이터 통신망 서비스
한국인터넷 KORNET	미국을 중심으로 세계 70여 국가에 구축되어 운용 중인 2만여대의 컴퓨터 망들이 상호 연동되어 운용 중인 인터넷에 접속하여 국내는 물론 세계 각국의 인터넷 이용자간에 다양한 컴퓨터 통신을 제공하는 데이터 통신망 서비스

(2) 국제정보통신서비스

IDD	국제 자동 통화
국제기업전용망 서비스(HIMAX)	국제 고속 디지털 전용 회선
국제해사위성통신 INMARSAT	통신위성을 이용한 이동체 위성 통신 서비스

* 국제법이 국내법보다 우선한다.

□ 정보 통신 비밀 관리

1. 불온통신의 단속

(1) 불온통신 단속의 목적

- 공공의 안녕질서와 미풍양속을 위함

(2) 불온통신의 대상

.범죄행위를 목적으로 하거나 범죄행위를 교사하는 내용의 전기통신

.반국가적 행위의 수행을 목적으로 하는 내용의 전기통신

.선량한 풍속이나 기타 사회질서를 해하는 내용의 전기통신

(3) 정보통신윤리위원회

.불온통신을 억제하고 건전한 정보문화를 확립하기 위한 기구

.위원장 1명을 포함한 11인 이상 15인 이하의 위원으로 구성

.위원회의 조직과 운영에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정함

.심의내용

- .정보통신 윤리에 대한 기본 강령 제시

.전기통신회선을 통하여 일반에게 공개를 목적으로 유통되는

정보 중 대통령령이 정하는 정보의 심의 및 시정 요구

.전기통신회선을 이용하여 유통되는 정보의 건전화를 위한

대책수립의 건의

.불건전 정보통신 신고센터의 운영

.건전한 정보문화 창달을 위하여 필요한 행동

.기타 전기통신을 이용한 불건전 정보 유통의 단속과 관련하여정보통신부 장관이 위임하는 사항

.정보통신부장관은 통신사업자로 하여금 불온통신의 취급을 거       부, 정지 또는 제한하도록 명할 수 있음

2. 정보 및 통신 비밀 보호 조치

(1) 통신비밀의 보호조치

- 누구든지 전기통신사업자가 취급중에 있는 비밀을 침해하거나

누설하여서는 안됨

- 전기통신업무 종사자 또는 종사하였던 자는 그 재직중에 취득한타인의 비밀을 누설하여서는 안됨

- 수사상 필요에 의하여 관계 기관으로부터 서류의 열람이나 제출 을 요구받은 때에는 이에 응할 수 있음

■ 통신의 3요소 : 신속성, 정확성, 안정성

■ 통신 보안의 책임 : 1차적 책임 - 통신 이용자

2차적 책임 - 지휘 책임

(2) 통신보안의 정의

- 통신내용의 비밀누설 가능성의 사전방지와 적국이나 가상적국이 우리의 통신수단으로부터 정보를 획득하려는 것을 미연에 방지,

지연시키기 위한 일련의 방법 및 보안 자재 등의 제반보호방식

(3) 통신보안의 종류

자재보안	자재, 비밀통신장비 및 이와 관련된 시설과 문서 등에 대한 보호방식
송신보안	도청, 교신분석 및 방해통신으로부터 송신내용을 보호하 는 방식
암호보안	암호체계의 운용 방법 및 암호조직에 관한 보호 방식

3. 정보통신 역무의 제공자, 종사자, 이용자의 준수사항

(1) 역무 제공자의 준수 사항

.정당한 사유없이 역무제공을 거부할 수 없다

.공평, 신속, 정확을 기하여야 한다

.사업의 발전과 이용자가 편리하고 다양한 역무를 공평, 저렴하게 제공받을 수 있도록 합리적으로 결정한다

* 전기통신요금결정

□ 기간통신사업자의 요금결정 : 정보통신부 장관의 인가

□ 부가통신사업자의 요금결정 : 정부통신부 장관에게 신고

(2) 이용자의 준수 사항

.선량한 관리자의 주의를 다하여 이용하여야 함

.사업자 승인없이 설비를 이동, 철거, 변경, 분해, 기타 다른 접속기기 등을 연결할 수 없음.

.설비를 망실, 훼손한 경우 수리 및 공사에 소요되는 비용을 부담

.관계원이 요구할 때 설비의 검사, 자료를 제출

4. 정보화 촉진 기본법

소극적 목적 : 정보화 촉진과 정보 통신 산업의 기반조성

궁극적 목적 : 국민 생활의 질적 향상과 국민 경제의 발전

5. 컴퓨터 프로그램 보호법

1) 목적

- 소극적 목적 : 저작자의 권리를 보호하고 프로그램의 공정한 이용을 도모하여 프로그램 관련 산업과 기술을 진흥

- 궁극적 목적 : 국민 경제의 건전한 발전

2) 프로그램 사용승인 신청 및 공고

- 총리령이 정하는 바에 의하여 프로그램 사용 승인 신청서를 과학 기술처 장관에게 제출하여야 함

- 과학기술처 장관은 프로그램사용 승인신청서를 받은 후 30일 이상의 기간을 정하여 그 사실을 프로그램 공보에 공고하여야 함

3) 외국인의 프로그램

- 외국인(외국 법인 포함)의 프로그램은 대한민국이 가입 또는 체결한 조약에 따라 보호 받음

- 외국 법인이 창작한 프로그램과 맨 처음 대한민국내에서 발행된

외국인의 프로그램(외국에서 발생한 날로부터 30일 이내에 대한민국내에서 발생된 프로그램)은 법에 의해 보호됨

- 외국인의 프로그램이라 하더라도 그 외국에서 대한민국 국민의 프로그램을 보호하지 아니하는 경우에는 그에 상응하게 조약 및 법에 의한 보호를 제한할 수 있음

4) 프로그램 저작권

- 프로그램 저작자는 공표권, 성명표시권, 동일성 유지권 등의 권리와 프로그램을 복제, 개작, 번역, 배포 및 발행할 권리를 가짐

- 프로그램 저작권은 프로그램이 창작된 때로부터 발생하며 어떠한

절차나 형식의 이행을 필요로 하지 아니함

- 프로그램 저작권은 프로그램이 창작된 때로부터 50년간 존속함

5) 공동 저작 프로그램

- 2인 이상 공동으로 창작한 프로그의 저작권은 공동으로 창작한 자의 공유로 하며, 그들의 공유지분은 공동저작자간에 특약이 없는한 균등한 것으로 봄

- 공동 저작 프로그램의 저작권은 공동 저작권자 전원의 합의에 의하

지 아니하고는 이를 행사할 수 없으며, 다른 공동 저작권자의 동의 가 없으면 그 지분을 양도하거나 질권의 목적으로 할 수 없음

- 공동저작자가 상속인 없이 사망하거나 그 지분을 포기한 때에는

그 지분은 다른 공동저작권자에게 각 지분 비율에 따라 배분됨

6) 프로그램 저작권의 소멸사유

- 프로그램 저작권자가 상속인 없이 사망한 경우에 그 권리가 민법,

기타 법률의 규정에 의하여 국가에 귀속되는 경우

- 프로그램 저작권자인 법인 또는 단체가 해산되어 그 권리가 민법,

기타 법률의 규정에 의하여 국가에 귀속되는 경우

7) 프로그램의 등록

- 프로그램 저작자가 사망한 경우에는 프로그램 저작자의 특별한 의 사 표시가 없는 한 그의 유언으로 지정한 자 또는 상속인이 등록할 수 있음

- 등록은 과학기술처 장관이 프로그램 등록부에 기재하여 행하고 등 록된 프로그램에 대하여 프로그램 공보를 발행하여 그 등록 사실을 공시하여야 함

- 프로그램의 등록, 프로그램의 공보, 프로그램 등록부의 열람과 사본 교부 청구, 수수료 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정함

8) 벌칙

프로그램 저작권을 공표, 복제, 개작 침해 - 3년 이하의 징역 또       는 3천만원 이하 벌금에 해당하는 자

비밀유지 위반, 프로그램 등록을 허위로 한자 - 1년 이하의 징역       또는 1천만원 이하 벌금에 해당하는 자