[정보기기운용 문장답안]

* 데이터 전송방식

가. 데이터의 전송방식은 이용하는 전송로의 구성 수에 따라 (직렬전송)방식과 병렬전송방식의 2가지 방식이 있고, (통신회선)상에서 정보가 어떠한 (신호형태)로 전송되는가에 따라 아날로그 전송방식과 (디지털전송)방식으로 분류되며 보내는 데이터량, 즉, 한번에 보낼 수 있는 글자수에 따라 (동기식전송)방식과 비동기식전송방식, 이 두 가지 방식을 혼합한 혼합동기 전송방식이 있다.

나. 정보전송은 단순한 (데이터)를 전송하는 것만으로는 통신의 의미가 없으므로 상호간에 어떤 규정된 형태의 데이터로 정하여야 한다. 그러므로 이 규정된 데이터의 형태를 (전송부호)라고 하며, 컴퓨터 통신에서 ‘1’과 ‘0’의 상태의 (2진부호)를 사용한다. 따라서 (컴퓨터)에서 사용하는 숫자, 부호 등 모든 데이터는 이 2진수의 조합에 의해 표현되며, 이러한 정보의 최소 단위를 (BIT)라고 한다.

* 정보통신 시스템의 구성

가. 정보통신 시스템은 정보전송을 수행하기 위한 (정보전송)시스템과 정보의 가공, (처리), 저장 등을 수행하는 (정보처리)시스템이 유기적으로 결합된 것을 말한다. (정보전송)시스템은 데이터의 (입출력)을 담당하는 단말장치, 데이터를 전송하는 전송장치, 전송을 원활하게 하는 (통신제어)장치로 구성된다.

나. 데이터 전송회선이란 어떤 지점에서 다른 한 지점으로 데이터를 (부호화)하여 송수신하는데 요구되는 전송장비와 전송로인 (통신회선)으로 구성된다. 전송장비는 데이터신호를 전기신호로 변환하는 신호변화기라고 하는데, 아날로그 회선일 경우는 (모뎀), 음향결합기 등이고 디지털 회선일 경우는 (DSU)등이다.

* 종합정보통신망(ISDN)

가. ISDN은 각종 서비스를 통합하여 제공하는 (디지털)통신망이다. 즉, ISDN은 음성통신을 발전시켜서 음성뿐만 아니라 화상 데이터 서비스를 통합하여 제공할 수 있도록 하는 통신망이며, 기본 전송속도는 (64)KBPS이다.

나. ISDN에서는 모든 단말이 공통으로 사용할 수 있는 (I)인터페이스를 (ITU-T)에서 표준화하였으며, 사용자는 정보용의 (B)채널 2회선과 신호용의 (D)채널 1회선을 사용할 수 있다.

다. 비동기 전송 모드에서 디지털 정보는 모두 일정한 길이의 블록으로 나누어 (헤더)를 붙여 전송한다. (패킷)과 유사한 블록을 비동기 전송 모드에서는 (셀)이라고 부른다.

라. LAN에서는 이미 10MPS의 이더넷이나 100MBPS의 (FDDI)가 사용되고 있다.

*  정보처리 시스템

가. 정보처리는 요구된 결과를 얻기 위한 정보에 대해 계획적인 (조작)을 하는 것으로 (컴퓨터)에 의해 수행된다. 중앙처리장치는 기억장치, 연산장치, (제어장치)로 구성된다. (입출력장치)는 컴퓨터에서 수행할 (프로그램)과 처리될 데이터를 입력하거나 출력하는 장치이다. 기억장치는 주기억장치와 (보조)기억장치로 나누며 주기억장치로는 RAM과 (ROM), 보조기억장치로는 (하드디스크)를 사용한다.

나. 컴퓨터의 처리 방식에는 세금고지서, 급여처리 등과 같이 데이터를 모아 처리하는 (일괄처리) 시스템과 데이터의 발생과 동시에 즉시 처리하는 (실시간처리)시스템이 있다.

* 아날로그 전송과 디지털 전송

가. 전자파와 같이 연속적으로 신호의 값이 변하는 형태로 전송하는 방식을 (아날로그) 전송 방식이라 하고, 0이나 (1)의 값을 갖는 (2진) 부호의 형태로 전송하는 방식을 (디지털) 전송 방식이라 한다. 데이터 통신의 속도는 (1초) 사이에 송수신하는 신호의 수로 표현하고, 그 단위를 (BPS)라 하며, 1초에 (1비트)를 보내는 속도를 1BPS라 한다.

나. 컴퓨터에 의해 발생된 디저털 신호를 아날로그 신호로 변환시키는 것을 (변조)라고 하고, 아날로그 신호를 다시 디지털 신호로 환원시키는 것을 (복조)라고 하며, 이와 같은 작용을 수행하는 통신 기기를 (변복조기)라고 한다.

* 데이터 전송

가. 시분할 다중화는 한 전송로의 데이터 (전송시간)을 일정한 (시간폭)으로 나누어 전송하고자하는 채널에 차례로 분배함으로써 몇 개의 (저속) 전송기의 전송 데이터를 하나의 (고속) 전송로를 통해 전송하는 것을 의미한다.

나. 부호분할 다중화 기술은 직접 스펙트럼 확산의 다중화 기술을 이용한 다중방식을 말한다. 스펙트럼 확산기술은 (비화성)이 좋고 내수성을 지니며 (다중화)가 가능하다. 미국에서 군사용으로 사용되다가 최근에 디지털 (이동통신)방식으로 채택되어 사용되고 있다.

다. 데이터 링크 제어 5단계는 (회선연결)-데이터 링크 설정-(데이터전송)-(링크종료)-회선절단으로 구성된다.

* 정보전송

가. 단위시간 내에 전송할 수 있는 정보의 양을 (전송속도)라 하는데 데이터 신호속도는 데이터를 단위시간에 얼마나 보낼 수 있는가를 나타내며 보통 (BPS)를 사용한다. (변조속도)는 단위 시간에 변조할 수 있는 최대변조횟수를 나타내는 것으로 단위는 (BAUD)를 사용한다.

나. (광섬유) 케이블은 빛에 의해 데이터를 전송한다. 약 0.1mm의 유리 또는 플라스틱 실로서 가볍고, 쉽게 구부려질 수 있으며 광선을 (투과)시켜 정보를 전송한다. 대용량의 (장거리) 통신용, 군사 통신용, 종합정보통신망의 전송로로 사용가능하고, 외부에서의 (전자기장)의 영향을 받지 않고 외부로 (에너지)의 발산이 없으므로 비밀보안이 가능하기 때문에 (군사용)통신전송로로 사용된다.

* LAN의 구성 요소

가. 네트워크 노드는 네트워크에 직접 연결되는 기본적인 정보처리 단위로 (스테이션)이라고 하며, 보통 컴퓨터와 같은 (정보기기)로 구성된다. 노드 중에서 특정한 서비스를 제공하는 컴퓨터를 (서버)라고 한다.

나. 서버의 종류에는 대용량의 (기억장치)를 가지고 프로그램과 데이터를 관리하며 연결된 노드들의 자원 공유가 가능한 (파일)서버, 구조와 (프로토콜)이 다른 네트워크간의 통신이 가능하도록 프로토콜을 변환시켜 주는 (게이트웨이) 서버, 네트워크 내의 데이터 전송 경로를 설정해 주는 (경로설정) 서버, 그밖에 고속의 프린터를 가지고 프린트 작업을 수행하는 (프린터) 서버, 모뎀과 같은 여러 가지 통신 기기를 공유할 수 있도록 해주는 (통신) 서버 등이 있다.

* 정보통신 서비스

가. 뉴미디어란 전기통신에서의 (네트워크)기능과 컴퓨터가 지닌 (정보처리)기능을 융합하고, 이에 화상처리기술 등이 포함된 새로운 (정보통신매체)를 말한다. 기존 미디어의 대표적인 예는 전화통신, TV방송, 신문, 잡지 등이 있다.

나. 비디오텍스는 컴퓨터를 이용하여 (화상정보)를 데이터베이스에 축적하여 두고 이를 (전화선)을 이용하여 TV에 연결한 후 (상호대화)형식으로 이용자가 필요한 (정보)를 선택하여 볼 수 있도록 한 시스템이다.

다. 기존 TV의 송수신 방식이 영상신호는 (AM), 음성신호는 FM으로 송신하는데 비해 HDTV는 영상신호는 (FM)변조 방식, 음성신호는 (PCM) 방식으로 송신한다.

* 통신 인터페이스와 프로토콜

가. (OSI)참조모델은 제조회사가 서로 다른 시스템들과의 통신망의 상호접속을 용이하게 하는 것을 목적으로 하여 개발되었다. (통신회선)의 제어에서 통신 기능까지 몇 개의 층으로 계층화하여 각각의 층이 상위층에 제공하는 서비스의 각층의 기능을 정하는 것을 참조모델이라 한다. 이를 위하여 시스템 상호접속을 위한 규격개발을 위해 공통기반을 제공하고, 기존규격에 대하여 (참조모델) 내의 위치를 부여하는 것이 필요하다.

나. TCP는 송.수신단 간의 (3방향통신)방식에 의해 반드시 사전에 정확한 커넥션을 설정한 다음에 (데이터)를 전송하며, 체크섬 방식을 통해 에러 검출, 재전송 요구 등을 행한다.

다. 어떤 정보를 송수신할 때, (DTE)와 DCE를 접속하여 전송로를 통해 신호를 원활하게 주고받기 위한 접속규격을 (인터페이스)규격이라 하며, 이 규격에는 (통신회선)의 종류, (신호)의 전압, 송수신 조건, (커넥터)의 종류, 선의 수 등이 정의된다.

* 통신설로의 종류

가. 정보통신 시스템에 이용되는 통신설로에는 쌍대케이블과 (동축케이블), 광케이블이 있으며, (동축케이블)은 쌍대케이블보다 높은 주파수를 전송할 수 있다.

나. 광케이블의 구조는 중심부에 (코어)가, 외부에 (클래드)로 둘러져있으며, 주로 우리 주변에서 풍부한 석영유리로 만들어진 머리카락 굵기 정도로 적고 가볍고, 전자유도의 영향을 받지 않기 때문에 (잡음)이나 누화에 방해받지 않고, 데이터 전송 중에 (신뢰성)이 높고, (오류)발생률이 낮으며, (주파수) 대역폭이 넓어 채널당 회선비용이 저렴해지는 특징이 있다.

다. 동축케이블은 높은 주파수에도 신호(감쇠)가 심하지 않고, 전송용량이 커 장거리 (전화망)의 전송매체로 사용된다.

* 종합정보통신망(ISDN)

가. 패킷교환시스템은 전송되어 온 패킷마다 상대방의 회선을 선택하기 위해 버퍼 메모리와 (프로세서)로 구성된다. 동일회선에 다수의 (패킷)이 들어온 경우는 패킷 (버퍼메모리)에 일단 축적해두고 순서대로 회선에 송출한다. 이 메모리에 축적된 패킷을 끄집어내어 그 헤더의 수신자 (ID)가 표시하는 회선으로 패킷을 보내는 일은 프로세서가 담당한다.

나. 광대역의 (아날로그)신호를 디지털화 하면 전송속도가 (고속)인 디지털 신호가 된다. 대용량의 데이터를 단시간에 전송하는 통신에서 이용되는 신호는 (디지털)신호 이다.

다. ISDN은 각종 서비스를 통합하여 제공하는 (디지털) 통신망이다. 그 출현배경은 디지털 기술이나 컴퓨터 기술의 발달로 인한 통신 서비스의 (품질) 향상 및 (고부가가치)의 생산 가능성을 들 수 있다.

* 종합정보통신망(ISDN)

가. ISDN에 대한 연구가 활발히 진행되면서 기존 ISDN의 대역으로는 멀티미디어 서비스와 같은 (광대역)을 요하는 서비스의 제공이 불가능함을 인식하여, 이에 대한 해결방안으로 등장한 개념이 (B-ISDN)이다. 현재의 ISDN은 아직 (전화)가 주종을 이루고 있으나, 위에서 설명한 개념에 의한 방식은 영상이나 초고속의 (데이터) 전송이 큰 비중을 차지한다.

나. 패킷교환시스템은 전송되어 온 패킷마다 상대방의 회선을 선택하기 위해 (버퍼) 메모리와 프로세서로 구성된다. 동일 회선에 다수의 (패킷)이 들어온 경우는 패킷 (버퍼) 메모리에 일단 축적해 두고 순서대로 회선에 (송출)한다. 이 메모리에 축적된 패킷을 끄집어내어 그 헤더의 수신자 (ID)가 표시하는 회선으로 패킷을 보내는 일은 (프로세서)의 몫이다.

* 네트워크의 종류

가. 네트워크를 구성하는 컴퓨터와 (단말장치)들이 공간적으로 어떻게 배치되어 있는가에 따라 (토폴로지)라고 하는 네트워크의 구성형태는 크게 (성형망)과 그물형망으로 나누고 이를 기본으로 성형망, 링형망, 그물형망, (트리형망)의 4가지 기본 형태로 구분한다.

나. 중앙에 (컴퓨터)가 있고 이를 중심으로 다말기들이 1:1로 연결되어 있는 네트워크 형태를 (성형망)이라 하며, 단말기와의 연결에 각각 별도의 (통신선로)가 필요하게 되므로 비교적 통신의 경로가 길어지고, 모든 제어방식은 (중앙제어방식)이다.

다. 주로 공중데이터통신용 (장거리통신망)에서 주요도시를 따라 선로를 연결하면 그물모양의 네트워크가 되는데 이러한 형태를 (그물형망)이라고 하며, 다른 네트워크 형태와 비교할 때, 통신회선의 총 경로가 가장 길다.

* 다중화 기술

가. (뉴미디어)의 특징은 다양한 통신매체 상호간에 정보를 (송수신) 할 수 있고, 주로 전자기술에 의존하며 시간이나 장소에 구애됨이 없이 (쌍방향)통신이 가능하며, 대부분은 기존의 매체가 융합되어 발전한 것이다.

나. (시분할) 다중화 방식은 다중화 되는 (저속)신호의 전송속도가 고속 신호의 전송속도보다 (작은) 경우에 이루어질 수 있으며, 다중화에는 주로 동기적 단말기에 사용되지만 비동기적 단말기에도 사용이 가능한 (비트) 인터리빙과 비동기적 단말기에만 사용되는 (워드) 인터리빙 방식이 있다.

다. (SONET)는 ANSI에 의해 개발되었고, (SDH)는 ITU-T에 의해 개발되었다.

* 인터넷 서비스

가. 인터넷 서비스는 외부적으로 사용자와 가장 밀접한 환경 하에 접해 있으며, 내부적으로는 (TCP/IP) 프로토콜과 그 하단의 (LAN)이나 전화망으로 접속한다.

나. 인터넷에서 WWW를 이용하여 정보를 보여 달라고 요청할 수 있는데, 이러한 정보요청을 (웹브라우저)라고 한다. 그리고 웹문서를 찾아 웹브라우저에게 돌려주는 것을 (웹서버)라고 한다.

다. 전자우편 서버간에는 (SMTP)를 이용하여 전자우편을 전송하게 된다. 이는 간단한 처리절차와 (전송과정)을 갖고 있으며, 7비트 (ASCII)로만 전송할 수 있다. 영어권은 7비트로 전자우편을 주고 받는 데 아무런 문제가 엇지만 비영어권에서는 데이터가 깨지는 오류가 발생했다. 이를 해결하기 위해 전송할 때, 메시지를 (부호화)시킨 후 전송하고 수신한 쪽에서는 다시 이를 원래의 메시지로 (복호화)시키는 방법과 (MIME) 프로토콜을 사용하는 방법이 있다.

* 인터넷의 물리적인 요소

가. (모뎀)은 가정에서 PC 통신과 인터넷을 사용하는데 필수적인 장비로 컴퓨터에서 출력되는 디지털 신호를 아날로그 신호로 변환하여 (전화선)을 통하여 전송한다. 이더넷을 이용한 데이터 전송속도는 (10)MBPS이지만 실질적으로 전송되는 순수한 데이터 정보는 2~3MBPS 정도이다.

나. (허브)는 컴퓨터들을 스타형으로 연결하여 네트워크에 접속하는 장비이며, (라우터)는 둘 혹은 그 이상의 네트워크를 연결하여 한 통신망에서 다른 통신망으로 통신할 수 있도록 도와주는 하드웨어와 소프트웨어 장치로 (패킷)을 전송하는 일을 전담하는 컴퓨터를 말한다.

다. 여러 유형의 네트워크들을 이용할 경우 서로 다른 네트워크들을 연결시켜 주는 것을 (게이트웨이)라 한다.

라. 기본적인 인터넷 통신규약을 바탕으로 한 응용분야에는 전자우편을 제공하는 (SMTP), 파일을 주고받을 때 이용하는 (FTP), 그리고 인터넷의 대명사인 WWW와 (HTTP)이(가) 있다.

* 위성궤도 및 인공위성

가. 인공위성의 궤도는 모양에 따라 (원형)궤도와 (타원)궤도로 분류되며, 고도가 높을수록 위성의 속도는 (느리고) 고도가 낮을수록 속도가 (빨라)진다.

나. (통신)위성은 방송이나 위성전화 등의 서비스를 담당하는 위성으로 우주공간상에서 (중계국) 역할을 한다. (원격탐사)위성은 지상으로부터 (480)Km 이상의 고도에서 지구표면, 지구내부 등에 대한 연구 및 탐사를 수행한다. (과학연구)위성은 우주 공간의 천체 및 물리현상에 대한 자료의 획득 및 실험을 수행한다. (GPS)위성은 지구상의 모든 장소를 항해하는 데 사용된다.

* 디지털 통신망

가. 초창기 전화망에서 사용된 전송 방식은 (아날로그) 기술만을 이용해서 실현되고 있었지만 반도체 기술과 (디지털) 회로기의 발전에 따라 1960년대부터 (PCM) 방식을 도입하게 되어 중계전송로의 디지털화가 시작되었다.

나. 이에 따라 (게이트), 메모리 등을 이용하여 디지털 정보를 교환하는 디지털 교환기의 검토가 시작되었는데 (1970)년대 후반부터는 여러 나라에서 전화용 디지털 교환기의 도입이 시작되었다. 이러한 디지털 중계전송로와 디지털 교환기로 구성된, 즉 디지털화된 전화망을 (디지털종합망)이라고 부른다.

다. B-ISDN이 취급하는 정보는 음성, 저속에서 고속까지의 각종 (데이터), 정지화상, (동화상) 등 다양하다. 성질이 전혀 다른 이들 정보를 하나의 (통신망)에서 효율적으로 전송.교환 하는 수단으로서 (ATM)이라는 방식을 채용하였다.

* 정보통신 서비스

가. 다중화는 신호전송을 위한 장치나 선로를 많은 사용자가 중복하여 사용함으로써 (전송비용)을 줄이기 위한 처리기술이다. 주로 사용되는 다중화에는 (시분할) 다중화 방식과 (주파수분할) 다중화 방식이 있다.

나. 통신회선은 (전용회선)과 교환회선으로 구분되고, (전용회선)은 단말기와 정보통신 처리시스템과 직접 연결하는 것으로 전송할 (정보량)이 많거나 사용이 많을 때 사용한다. (교환회선)은 교환망을 이용하여 단말기기와 정보통신처리 단말기를 연결하는 것으로, 교환방법에 따라 (회선)교환과 패킷교환이 있다.

다. 광섬유는 빛을 전송하는 내부의 (코어)와 빛의 전반사가 이루어지도록 굴절률을 달리한 (클래딩)으로 구성된다.

* OSI 7계층

가. OSI 모델은 (개방형) 시스템간의 상호접속을 위한 각종 프로토콜의 표준을 개발하기 위한 (공통기반)을 제공하는 것과, 기존 표준과의 관계 및 앞으로 개발되는 표준과의 관계를 명확히 하는 것을 목표로 삼고 있다.

나. 시스템간 네트워크 구조를 7개 계층으로 나누고, 각 계층간 기능들을 정하여 정보교환 절차를 (표준화)시켜놓은 상호 접속규격을 OSI 7계층 참조모델이라고 한다.

다. OSI 참조모델은 제1층은 물리계층, 제2층은 (데이터링크계층), 제3층은 네트워크계층, 제4층은 전송계층, 제5층은 (세션계층), 제6층은 표현계층, 제7층은 응용계층으로 구분하고 있으며, 보통 제1층에서부터 제2층, 제3층까지를 (하위계층)이라 하고, 제4층에서부터 제5층, 제6층, 제7층까지를 (상위계층)이라고 한다. 이들 중 기본적인 통신기능을 제공하는 계층은 (하위계층)으로, (물리계층)과 데이터링크계층, 네트워크계층이며, 그중 인터페이스기능을 담당하는 계층은 (네트워크계층)이다.

* 정보통신 시스템의 기본 구성

가. 정보통신 시스템은 컴퓨터와 (원격지)간에 (분산) 설치된 각 단말장치나 컴퓨터 상호간을 (통신회선)으로 접속하여 정보의 가공, 처리, 보관 및 (전송)을 담당하며, 이는 데이터 (처리)계와 데이터 전송계로 구분된다.

나. 정보통신 시스템에서 처리형태는 데이터의 전달방법에 따라 온라인과 (오프라인) 시스템을 들 수 있고 데이터의 처리방식에 따라 (즉시)처리와 (일괄)처리로 구분된다.

다. 이 구성은 데이터처리를 담당하는 (중앙처리)장치와 입출력이나 대용량의 데이터 보관을 담당하는 (주변)장치가 있다.

* 정보통신 서비스

가. (메시지)처리 시스템은 컴퓨터 사용자간에 통신망을 통한 (축적전송) 방식으로 음성, 수치, 그래픽 및 영상 데이터 등을 송, 수신할 수 있는 서비스이다. 이 시스템의 기본기능은 기존의 전자사서함의 기능을 수행하고, 다른 서비스와의 상호 (접속)을 통한 문자, 음성데이터, 화상 데이터 등을 교환한다.

나. (CCTV)는 폐쇄회로 시스템으로 (화상정보)를 특수목적으로 특정의 수신자에게 전달하는 시스템이다. 폐쇄회로 시스템의 예로는 호텔, 병원, 학교 등 특정 대상이나 공장, 은행, 백화점 등 (감시)기능을 갖는 시스템을 이용하여 자동감시 및 자동검침 시스템으로 변환이 가능한 시스템을 말한다.

다. 기존의 TV의 송수신 방식이 영상신호는 (AM), 음성신호는 (FM)으로 송신하는데 비해, HDTV는 영상신호는 (FM)변조 방식, 음성신호는 (PCM) 방식으로 송신한다.

* 근거리통신망

가. (LAN)은 공중 데이터망에 비해 지역적인 범위가 한정되어 있기 때문에 컴퓨터 통신장비 사이의 물리적인 연결경로가 상대적으로 (짧다). 따라서 (고속)의 통신속도를 가질 수 있다는 점이 가장 큰 특징이다. 일반적으로 통신속도가 (높아짐)에 따라 요구되는 전송 대역폭은 비례하여 넓어진다.

나. (네트워크)에서 중계기능에 해당하는 라우터에서는 라우팅 규약으로 (패킷)의 전송경로를 검출하고 라우팅 (테이블)에 그 정보를 넣고 있다. 따라서 송신 패킷의 주소에 라우팅 테이블이 지시하는 경로에만 패킷을 송신할 수 있다. 그러므로 (브리지)에서는 모든 통신회선에 중계 프레임이 전송되는데 비해서 라우터에서는 패킷의 주소를 여과하기 때문에 네트워크 상에는 쓸모없는 통신량이 발생하지 않으면 않게 된다.

다. 컴퓨터와 주변장치간을 무선으로 연결하는 (블루투스)를 사용하면 짧은 거리의 유선 연결을 제거할 수 있고, 새로운 회선 설치가 까다로운 가정 안에서도 (HomeRF)같은 무선 프로토콜이 만들어져 수십m의 거리 내에서는 유선의 필요성을 점차 약화시키고 있다.

* 정보화 사회의 개요

가. 많은 사람들은 지금 우리가 살고 있는 이 사회를 (정보화) 사회라고 부른다. 급속한 기술혁신과 발전은 (산업구조)를 크게 변화시켰으며 이와 관련하여 정보화라는 말을 폭 넓게 사용하고 있다. 과학기술의 발달과 교통의 발전에 따라 정보화의 필수요소인 신속한 정보의 수집과 (전달)이 가능하게 되었다. 미국의 앨빈 토플러는 (제3의 물결)이라는 저서에서 탈공업화로서 정보화 사회를 말하고 있다. 즉 현대사회는 수렵채집 사회에서 (농경) 사회로 다시 산업화 사회에서 (정보화) 사회로 발달하고 있다.

나. 정보화 사회란 (정보처리)기술과 전기통신기술의 급속한 발전과 두 기술의 점진적인 결합에 의하여 나타나는 사회로 (정보통신) 서비스들의 다양화와 보편적 이용에 특징화된 사회이다.

다. 정형화되고 (계수화)된 정보는 컴퓨터가 처리하고, 정형화되지 않은 (비계수) 정보나 창조성과 판단성이 요구되는 업무는 사람에 의해 처리된다.

* 정보통신 서비스

가. (뉴미디어)란 전기통신에서의 네트워크 기능과 컴퓨터가 지닌 (정보처리) 기능을 융합하고, 이에 화상처리기술 등이 포함된 새로운 정보토신매체를 말한다. (비디오텍스)는 컴퓨터를 이용하여 화상정보를 데이터베이스에 축적하여 두고 이를 전화선을 이용하여 (TV)에 연결한 후 상호대화형식으로 이용자가 필요한 정보를 선택하여 볼 수 있도록 한 시스템이다.

나. (CCTV)는 폐쇄회로 시스템으로 화상정보를 특수목적으로 특정의 수신자에게 전달하는 시스템이다. (HDTV)는 기존 TV방식의 주사선수와 (대역폭)을 증가시켜 고품질화면 및 (CD)와 비슷한 음질 수준의 TV 방송을 의미한다.

다. 광케이블의 코어를 보호하는 구성물로는 (클래딩), 광섬유버퍼, (자켓) 등이 있다.

* 통신 프로토콜

가. 프로토콜은 (계층화) 개념에 의하여 통신이 수행되며, 프로토콜의 이 개념은 프로토콜이 수행하는 통신절차 및 (규약)에 관한 내용들을 단계적으로 분리하여 통신범위 및 (한계)에 따라 Layer라는 형태로 정의해 놓고, 다시 층간의 (수직적) 상하관계에 따라 정의해 놓은 절차를 밟아 상대방 계층과 (일대일)의 통신을 하도록 한다.

나. (개방형) 시스템이란 컴퓨터 및 단말기 등의 통신 시스템이 교환망과 같은 (통신매체)에 의하여 이기종 시스템과 OSI규격에 의해 (통신)을 하는 시스템을 말한다. (OSI)모델은 서로 다른 제조회사 또는 기관에서 독립적으로 개발되어 구성된 시스템과 통신망의 상호 (접속)을 용이하게 하는 것을 목표로 한다.

* 네트워크의 구조

가. 네트워크는 컴퓨터 네트워크의 한 시스템과 다른 한 시스템이 서로 (정보)를 교환할 수 있도록 유선 또는 무선통신으로 엮어 놓은 형태를 말한다. 네트워크의 구조는 컴퓨터 네트워크를 구성하기 위한 (논리구조)의 체계적인 규정이라고 할 수 있으며, 컴퓨터 네트워크는 (컴퓨터), (통신회선망), 단말 등으로 구성된다.

나. 네트워크의 구조는 (데이터베이스), 각종 컴퓨터의 (하드디스크)와 소프트웨어 및 프린터 등의 (주변기기)의 자원 (공유)에 따른 경제성과 자원분산에 따른 (분산처리)와 모든 행정업무의 (전산화)등의 장점이 있다.

* 인터넷 서비스

가. IP 주소와 같은 숫자로 되어 있는 주소정보를 (문자열)정보로 변환하여 관리하는 서버를 (네임)서버라고 하며, 인터넷에서는 (DNS) 서버가 주로 사용된다.

나. 인터넷이란 근거리 전상망들이 전 세계에 걸쳐 연결된 (전산망)의 전산망을 말한다. 즉, 여러 종류의 컴퓨터들이 (TCP/IP)에 따라 기종이나 운영체제에 관계없이 (상호접속)되어 있다는 것을 의미하며, 기업체, 연구소, 학교 등의 전산망들이 인터넷이란 거대한 (서버)에 연결되어 있는 것이다.

다. 전자우편 (서버)간에는 (SMTP)을 이용하여 전자우편을 전송하며, 7비트 (ASC2) 코드로만 전송한다.

* 근거리 통신망

가. ATM 통신방식은 (ATDM)을 사용하는 특수한 형태의 패킷형 전달방식이다. (B-ISDN)에서는 일정한 크기를 갖는 패킷들의 (연속)적인 흐름에 의해서 정보가 전달되는데 ATM은 (가상) 채널에 의한 연결성 모드가 되며, 신호정보와 사용자정보는 서로 별개의 (가상) 채널을 통해서 전달된다.

나. (허브)는 현재 이더넷의 주류인 10 BASE-T에서 사용된다. 이것은 (리피터)동작을 하지만 접속대수로는 0.5대로, 최대 4대를 경유하는 구성이 가능하다.

다. (MAC)는 매체의 전송 제어권을 제어하는 기능을 담당하는데 다수의 (노드)가 공통의 물리매체에 접근할 때, (송신권)의 제어를 취급하고 있다.

* 통신 프로토콜

가. (개방형)시스템이란 컴퓨터 및 단말기 등의 통신 시스템이 교환망과 같은 통신매체에 의하여 (이기종)시스템과 OSI 규격에 의해 통신을 하는 시스템을 말한다. (OSI) 참조모델을 제조회사가 서로 다른 시스템들과 통신망의 상호 (접속)을 용이하게 하는 것을 목적으로 개발되었다. (통신회선)의 제어에서 통신기능까지 몇 개의 층으로 계층화하여 각각의 층이 상위층에 제공하는 서비스 각 층의 기능을 정하는 것을 (참조모델)이라 한다.

나. 참조모델은 OSI 기능을 응용층, 표현층, 세션층, 전달층, (네트워크층), 데이터링크층, 물리층으로 계층화하고 있다. 참조모델의 계층 중 제1계층은 (물리층)이며, 물리접속의 전기신호 (제어)기능, (동기) 및 클릭 신호 등을 제공한다.

* 인터넷 서비스

가. 정보통신에서 정보를 보내거나 받을 수 있는 두 (개체)간에 무엇을, 어떻게, 언제 통신할 것인가에 대해 서로 약속한 (운용규범)을 통신 프로토콜이라고 한다.

나. 프로토콜의 주요 내용이 되는 기본요소는 (구문), (의미), 시간이 있으며, 프로토콜의 계층 구성은 하위계층과 (상위계층)으로 구분한다. 하위계층은 물리계층, (데이터링크계층), 네트워크계층으로 이루어지며, 네트워크나 전송매체에 구애받지 않고 (상위계층)이 필요로하는 서비스와 (전송품질)을 보장한다. 상위계층은 (부호화), 암호화 및 데이터 압축 등의 정보표현방식에 대한 프로토콜을 규정하며, 트랜스포트계층, (세션계층), 표현계층 및 응용계층 등의 4개 계층으로 구성된다.

* 데이터단말장치의 구성

가. (데이터단말장치)는 인간사회에서 발생한 (데이터)를 데이터 (통신) 시스템으로 보내거나 시스템 속에서 처리 및 가공된 결과 데이터를 (인간사회)로 넘기는 창구로서의 역할을 하는 것으로 간단히 (단말장치) 또는 (터미널)(이)라고 부른다.

나. 대부분의 데이터통신시스템에서는 데이터 단말장치가 (센터장치)의 컴퓨터에서 떨어진 곳에 놓여있어 데이터통신시스템과 (외부환경)인 인간사회와의 접점에 놓여 있다. 따라서 데이터통신단말은 사람의 (인터페이스)가 되는 입출력기능, 통신회선을 거쳐서 컴퓨터와 통신하는 (전송제어)기능과 단말기에서 데이터를 축적하기 위한 소량의 기억기능을 가지고 있다.

* 정보통신 서비스와 매체

가. (다중화)는 신호전송을 위한 장치나 선로를 많은 사용자가 (중복)하여 사용함으로써 (전송비용)을 줄이기 위한 처리기술이다. 주로 사용되는 기술에는 (시분할) 다중화 방식과 주파수분할 다중화 방식이 있다.

나. 정보전송 시스템에서 데이터 전송회선이란 어떤 지점에서 다른 한 지점으로 정보를 (부호화)하여 송수신하는 데 요구되는 전송장비와 전송로인 (통신회선)으로 구성된다. 전송장비는 데이터 신호를 전기신호로 변환하는 (신호변환기)라고 하며, 통신제어 장치나 데이터 단말기의 (입력신호)로 변환한다.

다. 뉴미디어란 전기통신에서의 (네트워크)기능과 컴퓨터가 지닌 (정보처리)기능을 융합하고 이에 화상처리기술 등이 포함된 새로운 정보통신매체이다.

컴퓨터 시스템

가. 데이터통신 시스템 전체를 제어하는 (중앙처리장치)는 (ROM)에 탑재되어 있는 전체 프로그램을 해독해 그에 따른 필요한 처리를 수행하는 장치이며, 필요한 경우에는 처리결과 등을 RAM과 (주기억장치), 보조기억장치에 보관하는 기능을 수행한다.

나. 주변장치는 (입출력장치) 또는 보조기억장치로 구성되며 중앙처리장치가 수행되기 위한 보조기능을 수행하며 자기테이프나 하드디스크 등의 보조기억장치와 카드판독기, 키보드 등이 있다. 주변장치의 실행속도는 CPU에 비하여 매우 느리므로 CPU와의 데이터 교환을 위한 접속은 (입출력채널)을 통하여 이루어진다.

다. 컴퓨터의 처리방식에는 다량의 입력해 데이터를 모아 일괄적으로 처리하는 (일괄처리시스템), 데이터 발생과 동시에 처리하는 (실시간처리시스템), 중앙에 대형 컴퓨터를 설치 후 원격지에서 여러 대의 (단말기)를 사용해 중앙의 대형 컴퓨터를 사용하는 (시분할처리시스템)과 데이터가 발생한 지역에서 독립적으로 데이터를 처리하는 (분산처리시스템)이 있다.

* 정보통신 서비스

가. (뉴미디어)란 전기통신에서의 네트워크 기능과 (컴퓨터)가 지닌 정보처리 기능을 융합하고, 이에 (화상처리)기술 등이 포함된 새로운 정보통신매체를 말한다. 기존 미디어의 대표적인 예는 전화통신, TV방송, 신문, 잡지 등이 있다.

나. 비디오텍스는 컴퓨터를 이용하여 화상정보를 (데이터베이스)에 축적하여 두고 이를 전화선을 이용하여 (TV)에 연결한 후 (상호대화)형식으로 이용자가 필요한 (정보)를 선택하여 볼 수 있도록 한 시스템이다.

다. 기존 TV의 송수신 방식이 (영상신호)는 AM, (음성신호)는 FM으로 송신하는데 비해, (HDTV)는 영상신호는 FM 변조방식, 음성신호는 PCM 방식으로 송신한다.

* 다중화의 정의

가. 통신선로 및 (신호변환기) 등의 비용을 절감하기 위하여 몇 개 (단말기)들의 신호를 결합한 신호로 바꾸어 하나의 (통신회선)을 통하여 전송하는 회선을 다중화라고 하며, 그 방법은 주파수분할 다중화와 시분할 다중화가 있다.

나. 여러 신호를 서로 간섭하지 않는 범위에서 (전송)할 수 있는 기술로, (주파수분할) 다중화 방식은 사용 가능한 주파수 대역을 여러 개로 쪼개서 서로 (독립적)으로 (정보신호)를 동시에 보낼 수 있게 하는 방식이다. (시분할) 다중화 방식은 일정한 시간 간격을 주기적으로 (할당)받아 사용함으로써 여러 사용자가 동시에 사용하는 것과 같은 (효과)를 얻는 방식이다.

* 뉴미디어

가. 인간 상호간의 지식, 감정, 그리고 의사 등을 표현하고, 저장하고, 전달하는 모든 수단을 (미디어)라고 할 때 , 뉴미디어란 (전기통신) 수단에 컴퓨터의 네트워크가 지니는 (정보처리)기능을 결합하고 여기에 음성처리기술 및 (화상처리)기술을 포함한 새로운 정보 전달 매체를 말한다.

나. 뉴미디어의 분류는 정보를 전달하는 (전송선로)가 무엇인가에 따라 (유선형), 무선형, 패키지형으로 나눈다. (유선형)에는 CATV, 비디오텍스 등이 있고, (무선형)에는 텔리텍스, (방송위성)을 통한 전파 문자방송, 다채널 정지화방송 등이 있으며, 패키지형에는 비디오테이프, 비디오디스크, (CD-ROM)등을 들 수 있다.

* 정보 통신의 응용

가. (팩시밀리)는 종이 위의 화상 이미지를 전화선을 이용하여 상대방에게 전달해 주는 장치이며 과거 (아날로그) 신호에 의해 전송되던 음성과 영상신호는 컴퓨터 통신망의 확대와 더불어 (디지털)신호로 바뀌어 전송되고 있으며 이러한 신호는 근거리 통신망인 (LAN)과 원거리 통신망인 (WAN)을 통하여 거리 제한 없이 전송이 가능하다.

나. (원격화상회의)는 떨어져 있는 여러 지역 사람들이 서로 보고, 듣고, 말할 수 있는 것으로 원격 교육, (사이버가상대학)등을 가능하게 하였으며, 산간 지방이나 섬 등에서는 회선 설치에 제약이 따르므로 (전파)를 이용하여 전화 시스템에 연결해 주는 (셀룰러폰)이 등장하여 데이터 통신에 있어 (공간) 제약 문제를 해결하였다.

* 정보전송

가. 전송되는 신호의 크기가 줄어드는 것을 (감쇠)현상이라고 한다. 이 현상은 전송매체의 특성 (주파수)별로 다르다. 저속 데이터 전송보다 고속 전송에서 그 영향을 (심하게)받으며, 이 현상 때문에 중계기 또는 (증폭기)를 사용한다.

나. 에러 검출방식에는 (1)개 비트의 오류를 검사할 수 있는 수직 패리티 검사방식과 (2)개 이상의 애러를 검출할 수 있는 수평 패리티 검사방식이 있다. 루프 또는 (에코)에 의한 검사 방식에서 송신 데이터와 수신 데이터가 일치하지 않으면 (재전송)을 요구한다.

다. 부호정정방식에 많이 사용되는 코드는 (해밍)코드 방식이 있고 그 특징은 데이터 중에 에러 정정을 위한 (중복) 비트를 넣는 것이다.