Intel 셀러론
	동작속도	FSB	L2캐시	L3캐시	제조공정	설계전력	소켓구분	출시년도	최저가격
	콘로 L-400 시리즈(싱글코어)
L-420	1.6GHz	800	512KB		65nm	35W	775		29,000
L-430	1.8GHz	800	512KB		65nm	35W	775	2007	38,000
L-440	2.0GHz	800	512KB		65nm	35W	775
L-450	2.2GHz	800	512KB		65nm	35W	775	09.11	45,000
L-460	2.4GHz	800	512KB		65nm	35W	775
	콘로 E1000 시리즈(듀얼코어)
E1200	1.6GHz	800	512KB		65nm	65W	775	08.01
E1300		800	512KB		65nm	65W	775
E1400	2.0GHz	800	512KB		65nm	65W	775	08.06	49,500
E1500	2.2GHz	800	512KB		65nm	65W	775	08.12	45,000
	울프데일 E3000 시리즈(듀얼코어)
E3200	2.4GHz	800	1MB		45nm	65W	775	09.11	50,000
E3300(표준PC)	2.5GHz	800	1MB		45nm	65W	775	10.01	50,000
E3400	2.6GHz	800	1MB		45nm	65W	775
Intel 펜티엄
	콘로 E2000 시리즈(듀얼코어)
E2140	1.6GHz	800	1MB		65nm	65W	775
E2160	1.8GHz	800	1MB		65nm	65W	775	2008	54,000
E2180	2.0GHz	800	1MB		65nm	65W	775	2007	70,000
E2200	2.2GHz	800	1MB		65nm	65W	775	2007	74,000
E2220	2.4GHz	800	1MB		65nm	65W	775	08.03	75,000
	울프데일 E5000 시리즈(듀얼코어)
E5200	2.5Ghz	800	2MB		45nm	65W	775	08.08	68,000
E5300	2.6Ghz	800	2MB		45nm	65W	775	08.12	62,000
E5400(표준PC)	2.7Ghz	800	2MB		45nm	65W	775	09.03	64,000
	울프데일 E6000 시리즈(듀얼코어)
E6300	2.80Ghz	1066	2MB		45nm	65W	775	09.05	78,000
E6500(표준PC)	2.93Ghz	1066	2MB		45nm	65W	775	10.01	76,000
E6600	3.06Ghz	1066	2MB		45nm	65W	775
	클락데일 G6000 시리즈(듀얼코어)
G6950	2.80Ghz		256K×2	3MB	32nm	73W	1156	10.01	108,000

인텔 CPU 분류표(2010.05.21)

Intel 코어2듀오(듀얼코어)
	동작속도	FSB	L2캐시	L3캐시	제조공정	설계전력	소켓구분	출시년도	최저가격
	콘로 E4000 시리즈
E4400	2.0GHz	800	2MB		65nm	65W	775	2007	57,000
E4500	2.2GHz	800	2MB		65nm	65W	775	2007	70,000
	콘로 E6000 시리즈
E6300	1.86G	1066	2MB		65nm	65W	775	2006	67,000
E6320	1.86G	1066	4MB		65nm	65W	775	2007	70,000
E6400	2.13G	1066	2MB		65nm	65W	775	2007	83,000
E6420	2.13G	1066	4MB		65nm	65W	775	2007	80,000
E6550	2.33G	1066	4MB		65nm	65W	775	2007	76,000
E6600	2.40G	1066	4MB		65nm	65W	775	2007	90,000
E6750	2.66G	1333	4MB		65nm	65W	775	2007	80,000
	울프데일 E7000 시리즈
E7200	2.53G	1066	3MB		45nm	65W	775	08.04	93,000
E7300	2.66G	1066	3MB		45nm	65W	775	08.08	103,000
E7400	2.80G	1066	3MB		45nm	65W	775	09.01	120,000
E7500	2.93G	1066	3MB		45nm	65W	775	09.04	120,000
E7600	3.06G	1066	3MB		45nm	65W	775	09.09	147,000
	울프데일 E 8000 시리즈
E8200	2.66G	1333	6MB		45nm	65W	775	08.01	125,000
E8300	2.83G	1333	6MB		45nm	65W	775
E8400	3.00G	1333	6MB		45nm	65W	775	08.01	160,000
E8500	3.16G	1333	6MB		45nm	65W	775	08.01	213,000
E8600	3.33G	1333	6MB		45nm	65W	775	08.09
	펜린 T8100 시리즈(모바일용)
T8100	2.10G	800	3MB		45nm	35W	478	2008	330,710

인텔 코어2쿼드(쿼드코어)
	동작속도		FSB		L2캐시		L3캐시		제조공정		설계전력		소켓구분		출시년도		최저가격
	켄츠필드 Q6000 시리즈
Q6600	2.40G	1066		4MB×2				65nm		95W		775		2007		193,000
	요크필드 Q6000 시리즈
Q6600	2.40G	1066		4MB×2				65nm		95W		775		2008		153,000
	요크필드 Q8000 시리즈
Q8200	2.33G	1333		2MB×2				45nm		95W		775		08.09		158,000
Q8300	2.50G	1333		2MB×2				45nm		95W		775		08.12		150,000
Q8400	2.66G	1333		2MB×2				45nm		95W		775		09.04		184,000
	요크필드 Q9000 시리즈
Q9300	2.50G	1333		3MB×2				45nm		95W		775		08.02		183,000
Q9400	2.66G	1333		3MB×2				45nm		95W		775		08.08		206,000
Q9400S 내수	2.66G	1333		3MB×2				45nm		65W		775		09.07		450,530
Q9450	2.66G	1333		6MB×2				45nm		95W		775		2008		210,000
Q9500	2.83G	1333		3MB×2				45nm		95W		775				215,000
Q9550	2.83G	1333		6MB×2				45nm		95W		775		08.06		253,000
Q9650	3.00G	1333		6MB×2				45nm		95W		775		08.08		380,000
	몬테비나 Q9000 시리즈(모바일용)
Q9000	2.00G	1066		6MB				45nm		45W		478		10.04		230,000

Intel 코어 i3&i5(듀얼코어)
	동작속도	FSB	L2캐시	L3캐시	제조공정	설계전력	소켓구분	출시년도	최저가격
	클락데일 500&600 시리즈
i3-530(표준PC)	2.93G		256K×2	4MB	32nm	73W	1156	09.12	119,000
i3-540	3.06G		256K×2	4MB	32nm	73W	1156	09.12	157,000
i5-650	3.20G		256K×2	4MB	32nm	73W	1156	09.12	207,000
i5-660	3.33G		256K×2	4MB	32nm	73W	1156	09.12	227,000
i5-661	3.33G		256K×2	4MB	32nm	87W	1156	09.12	227,000
Intel 코어 i5&i7(쿼드코어)
	린필드 700&800 시리즈
i5750(표준PC)	2.66G		256K×4	8MB	45nm	95W	1156	09.08	210,000
i7860	2.80G		256K×4	8MB	45nm	95W	1156	09.08	316,000
i7870	2.93G		256K×4	8MB	45nm	95W	1156	09.08	641,000
Intel 코어 i7(쿼드코어)
	볼륨필드 900 시리즈
i7-920	2.66G		256K×4	8MB	45nm	130W	1366	08.11	275,000
i7-930	2.80G		256K×4	8MB	45nm	130W	1366	10.03	328,000
i7-940	2.93G		256K×4	8MB	45nm	130W	1366	08.11
i7-950	3.06G		256K×4	8MB	45nm	130W	1366	09.06	560,000
i7-960	3.20G		256K×4	8MB	45nm	130W	1366	10.03	652,000
i7-965익스트림	3.20G		256K×4	8MB	45nm	130W	1366	08.11	1백20만
i7-975익스트림	3.33G		256K×4	8MB	45nm	130W	1366	08.11	1백18만
Intel 코어 i7(식스코어)
	걸프타운 980X 익스트림 시리즈
i7-980X	3.33G		256K×6	12MB	32nm	130W	1366	10.04	1백25만